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[bookmark: _Toc473706848]Введение
Согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме включают в себя:
· анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;
· обоснование вариантов решения задач территориального планирования;
· перечень мероприятий по территориальному планированию;
· обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;
· перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проект генерального плана МО «Сельского поселения Плановское»Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту КБР) выполнен с учетом:
· Схемы территориального планирования муниципального образования Терский район КБР;
· Концепции стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года;
· федеральных и республиканских целевых программ;
· инвестиционных проектов, находящихся в стадии проработки и реализации.
В соответствии с техническим заданием границами разработки генерального плана являются границы земель сельского поселения Плановское по состоянию на 2010 год. В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:
· первая очередь генерального плана сельского поселения Плановское, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2025 г.;
· расчётный срок генерального плана сельского поселения Плановское, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2035 г.;
· период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана сельского поселения Плановское, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития населенных пунктов сельского поселения – 2045г.
Проектные решения генерального плана сельского поселения Плановское являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана сельского поселения Плановское на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон.
[bookmark: _Toc473706849]
1. Общая часть
[bookmark: _Toc473706850]1.1. Историко-градостроительная справка
Селение расположено в южной части Терского района, на правом берегу реки Терек. Находится в 9 км к югу от районного центра Терек и в 62 км к востоку от г. Нальчика. На юге и западе вдоль села проходит административная граница между КБР и Северной Осетией.
Граничит с землями населённых пунктов: Терек и Дейское на севере, Белоглинское и Верхний Акбаш на северо-востоке, Комсомольское на юго-востоке, Эльхотово на юге и Змейская на юго-западе.
Территорию района пересекает участок Северо-Кавказской железной дороги. Существующие автомобильные дороги, общего пользования и внутрихозяйственные, полностью обеспечивают транспортные связи хозяйств. 
Точная дата образования села неизвестна. Первые упоминания об ауле Боташево встречаются в русских архивных документах конца XVIII века.
За годы Кавказской войны, аул несколько раз менял своё местоположение из-за разорения их земель в ходе сражений, и стычек с казаками селящимися вдоль долины реки Терек. В 1848 году аул окончательно осел на правом берегу реки Терек, чуть ниже Кабардино-Сунженской возвышенности.
В 1920 году, с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Боташево, как и все другие кабардинские поселения, было переименовано из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Плановское.
В годы Великой Отечественной войны, в ходе Битвы за Кавказ, село было оккупировано немецкими войскамии сильно пострадало. Освобождено в начале января 1943 года.
[bookmark: _Toc473706851]1.2. Положение сельского поселения Плановское в системе расселения Терского района КБР
Муниципальное образование – село Плановское – переименованоЗаконом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 г. № 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино- Балкарской Республике» в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ в муниципальное образование –сельское поселение Плановское.
По территории сельского поселенияПлановское проходит участок Северо-Кавказской железной дороги«Эльхотово-Минеральные воды», а также параллельно ему проходит участок автомобильной дорогирегионального значения Р290 «Прохладный-Эльхотово».
Основу экономики села составляет сельское хозяйство. Наибольшее развитие получили выращивание сельскохозяйственных технических культур.
Муниципальное образование сельское поселение Плановское находится в южнойчасти Терского района КБР. Сельское поселение занимает территорию, расположенную на правом берегу реки Терек.
Земли сельского поселения Плановское граничат:
· на севере –с землями населённых пунктов: Терек и Дейское;
· на северо-востоке– с землями населённых пунктов: Белоглинское и Верхний Акбаш;
· на юго-востоке – с землями населённого пункта Комсомольское;
· на юге – с землями населённого пункта Эльхотово;
· на юго-западе – с землями населённого пункта Змейская.
Селение расположено в южной части Терского района, на правом берегу реки Терек. Находится в 9 км к югу от районного центра Терек и в 62 км к востоку от г.Нальчика.
Таблица 1.1
Сведения о муниципальных образованиях Терского района
	№ п/п
	Наименование муниципального
образования
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км1
	Плотность населения, чел/кв. км

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ГО Терек
	19426
	12
	1618,8

	2
	СП Арик
	2825
	58
	48,7

	3
	СП Белоглинское
	416
	14
	29,7

	4
	СП Верхний Акбаш
	3096
	62
	49,9

	5
	СП Верхний Курп
	1494
	50
	29,9

	6
	СП Дейское
	4672
	55
	84,9

	7
	СП Джулат
	268
	5
	53,6

	8
	СП Инаркой
	1469
	41
	35,8

	9
	СП Интернациональное
	371
	16
	23,2

	10
	СП Красноармейское
	2588
	47
	55,1

	11
	СП Нижний Курп
	1292
	45
	28,7

	12
	СП Новая Балкария
	1113
	39
	28,5

	13
	СП Ново-Хамидие
	702
	60
	11,7

	14
	СП Плановское
	3447
	64
	53,9

	15
	СП Тамбовское
	1854
	44
	42,1

	16
	СП Терекское
	2009
	44
	45,7

	17
	СП Урожайное
	1999
	48
	41,6

	18
	СП Хамидие
	1749
	62
	28,2

	
	Всего по району
	50790
	766
	66,3


1Площадь установлена картометрическим способом.
Площадь Терского района составляет 766 км². Доля сельского поселения Плановское составляет 8,36% от общейплощадиТерского района, что наглядно отображено на рисунке 1.1.



Рис. 1.1. Структура площадей Терского района, %

Население сельского поселения Плановское, в силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и расположения, имеет прочные сложившиеся производственные, коммерческие и культурные связи с поселениями как Терского района и КБР, так и с поселениями соседних регионов.
Графическое отображение положения сельского поселения Плановское на территории Терского района КБР приведено на схеме.
[bookmark: _Toc473706852]1.3. Общая характеристика территории населенного пунктасельского поселения Плановское и современная планировочная ситуация
Село Плановское компактно расположено на Кабардинской равнине на правом берегу реки Терек. Центральной планировочной осью является трасса, проходящая через село. Основные общественные и административные здания села и объекты культурно-бытового назначения разместились на восточной окраине. В существующей застройке села преобладают одноэтажные здания, расположенные повсеместно по всей территории села. Так же в планировочной структуре присутствуют двухэтажные здания. Так же слева от села проходит участок Северо - Кавказской железной дороги «Эльхотово-Минеральные воды».
[bookmark: _Toc460424317][bookmark: _Toc473706853]2. Природные условия развития территории
[bookmark: _Toc473706854]2.1. Рельеф
Сельское поселение расположено на наклоннойКабардинской равнине, в переходной от предгорной в равнинную, зоне республики. Средние высоты на территории муниципального образования составляют 300 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном волнистую наклонную равнину, переходящие на юго-востоке в склоныКабардино-Сунженского хребта.
[bookmark: _Toc473706855]2.2. Геологическое строение
Территория сельского поселения Плановское располагается на Кабардинской равнине. По своему геологическому строению это платформенная структура с герцинским складчатым образованием. Сверху фундамент перекрыт мощным чехлом (1000-2000 метров) четвертичных галечников, песчано – глинистыхотложений и лессовидных суглинков.
По Кабардинской равнине протекает главная река КБР – Терек. Русло реки расширяет долину, разбивается на множество рукавов, протоков. На поверхности равнины четко выделяются песчано-галечниковые полосы долины реки Терек с характерными террасами из гравия, прикрытыми суглинками.
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Главная водная артерия Терского района – река Терек в своем среднем течении. Река Терек с запада и севера огибает Терский район и является естественной границей данной территории. Правый ее берег сложен лессовидными суглинками. Имеются отложения песка и мелкозернистого галечника. Левый берег поймы пологий и почти на всем протяжении залесен и закустарен.
По типу водного режима реки в Терском районе относятся к рекам с половодьем в летнее время, в питании которых преимущественно принимают участие ледники и снега.
Река Терек берет начало на склоне г. Зилгахох, расположенной на Водораздельном хребте на высоте 2713 м. В начале Терек течет по Трусовскому ущелью, а затем у с. Коби поворачивает на север и прорывает Боковой, Скалистый и Пастбищный хребты, образуя глубокие ущелья. Здесь он принимает много притоков. Русло его загромождено валунами. Поэтому течение здесь бурное. При выходе на равнинную часть Терек меняет свой характер. Русло разделяется на рукава. Уклоны значительно снижаются. Перед Эльхотовскими воротами он принимает ряд притоков: Ардон с притоками Фиагдон и Гизельдон, Камбилеевку, Урсдон. В среднем течении уклоны снижаются до пределов 0,015-0,003, русло становится песчано-илистым, встречается много островов. В нижнем течении берега низкие, легко размываемые. Примерно от поселка Каргалинской начинается огромная дельта Терека. Она изрезана рукавами и протоками. Терек впадает в Каспийское море. Он имеет длину 623 км, площадь бассейна 43,2 тыс. км2. За год река выносит наносов до 26 млн. т. 
По своему режиму, величине бассейнов и расходу воды река Терек относится к средним рекам. Для среднего течения Терека характерен небольшой уклон и распад потока на отдельные рукава – боковой размыв берегов. Почти все его притоки впадают в него слева. Ширина – 150-200 м, глубиной – 2,5-3 м, дно песчаное твердое, скорость течения 3 м/с. В летний период подъем уровня воды увеличивается на 1-1,5 м.
Гидрологическая характеристика реки Терек составлена по материалам наблюдений водомерного поста, расположенного на правом берегу рекив 1,5 км к востоку от города Моздок, у хутора Предмостного (Калининское сельское поселение).
Отметка нуля графика 119,9 м. По характеру водного режима Терек на всем протяжении принадлежит к Тянь-Шанскому типу рек с растянутым летним половодьем, продолжающимся с конца марта до сентября и сопровождающимся рядом паводков, вызываемых дождями и колебаниями температур воздуха.
Наивысшие уровни имеют место главным образом во второй половине лета (июль-август), в отдельные годы весной (в мае) и значительно реже осенью (в сентябре).Начало весенне-летнего подъема обычно приходится на конец марта.С апреля по май происходит нарастание горизонтов воды, достигая наивысших значений в июле. В период половодья наблюдается иногда несколько пиков.
Характерным для режима Терека является резкий подъем уровней при подходе к пику паводка, весьма непродолжительное его состояние, а также резкий спад пика паводка.
Наиболее значительной высоты достигают паводки и когда на тало-ледниковые воды накладываются пики интенсивных дождевых паводков, среднее число этих пиков составляет 5-6.Устойчивые уровни воды наблюдаются 5-6 месяцев в году (с октября по март).
Зимой наблюдаются кратковременные повышения уровней (подпоры) вызываемые заторами или зажорами. Величина зимних подъемов уровней относительно уровней предшествующей открытой межени колеблется от0,4 до 1,9 м, а их продолжительность не превышает 2-х недель.Главным элементом зимнего режима являются шугоходы.Шуга может проходить при открытом русле и под ледовым покровом, преимущественно в период декабрь-февраль.Сплошного ледостава не наблюдается, более или менее устойчиво покрываются льдом, лишь рукава реки.
На многих участках наблюдаются частичные ледоставы с промоинами и полыньями. Толщина льда может достигать 0,3-0,4 м. Зимние и весенние ледоходы проходят не интенсивно при низких расходах 80-120 м3/сек, во многие годы лед тает постепенно на месте без подвижек и образования ледоходов.
Максимальные паводки проходят в период июнь-август.В июле, как правило, возможны паводки свыше 1200 м3/сек. (обеспеченность 1-% ниже), в августе паводки не превышают 1200 м3/сек (обеспеченность 5-10% и выше).Следует учесть, что высокие паводки носят достаточно неожиданный характер, формируются в течение 3-5 суток, имеют скорости нарастания расходов воды до 500 м3/сек, а уровней от 0,5 до 1 м в сутки.
Минимальные расходы наблюдаются в межень декабрь-март, но чаще всего в феврале месяце. По данным водного баланса Терско-Кумского канала предполагается, что при полном его освоении минимальные месячные расходы реки периода октябрь-апрель упадут до 10 м3/сек.Снижение расходов зависит от темпов освоения Терско-Кумского канала. Сток взвешенных частиц каналов за год составляет 265 кг/сек. Среднегодовая мутность составляет 1150 г/м3.Сток взвешенных наносов и мутность зависят от водности года и ливневой характеристики.Диапазон изменчивости ежедневной мутностей очень высок. Так, мутность воды колеблется от следов зимой до 5000-1000 г/м3 летом, причем мутности некоторых выдающихся паводков достигают даже 20000-30000 г/м3.
Территориальное перераспределениеводности Терека ожидается от перспективного снижения в результате забора воды в Терско-Кумский каналив другие мелиоративные каналы и обводнительные системы.
Водоснабжение сельского поселения Плановскоепостроено на эксплуатации артезианских водоносных горизонтов. Воды этих районов невысокого качества, их минерализация нередко превышает установленные нормы ГОСТа.
Подземные воды приурочены как к коренным, так и к четвертичным отложениям. Воды безнапорные, глубина залегания грунтовых вод колеблется от 100-150 м. Водообильность невысокая, удельный дебит достигает 0,5 г/л. Эти воды используются как для нужд питьевого, так и технического водоснабжения.
В песчаных и песчано-гравийно-галечниковых отложениях поймы и надпойменной террасе р. Терек также содержатся подземные воды. Грунтовые воды аллювиальных отложений поймы встречены на глубине от0,5 до 1-2 м, а на многих участках выходят, образуя заболоченность.
Средняя мощность грунтового потока – 15 м.
Уклон поверхности грунтовых вод, в среднем, составляет 0,002.
Амплитуда колебания уровней грунтовых вод порядка 0,5 м вблизи реки – 2,0 м. Вдоль реки отмечена тесная связь режима грунтовых вод с режимом реки Терек.
С удалением от русла влияние Терека постепенно уменьшается и на расстоянии 600 м – уже не оказывается.
В питании грунтовых вод поймы участвуют атмосферные осадки, грунтовые воды второй надпойменной террасы, напорные воды хазарских песков, а также, в некоторой степени, паводковые воды реки Терек и инфильтрационные воды на оросительной сети.
Основным источником питания, очевидно, являются подземные воды, чем и объясняется сравнительно небольшая амплитуда колебания уровня грунтовых вод и устойчивые высокие положения, несмотря на значительный дренажный сток.
В пределах останцев первой надпойменной террасы грунтовые воды залегают на глубине 2-2,5 м.
Грунтовые воды аллювиальных отложений второй подпойменной террасы вскрыты скважинами на глубине 8-10 м.Водоупор залегает на глубине 20- 40, реже 50 м.Грунтовые воды рассматриваемого горизонта образуют поток, направленный в сторону поймы.
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Основным рельефообразующим процессом на территории Сельского поселения Плановскоеявляется русловая эрозия. Эрозия – разрушениегорных пород, почв или других поверхностей с нарушением их целостности и изменением их физико-химических свойств. Обычно, эрозия сопровождается переносом частиц с одного места на другое.Эрозия – одиниз главных рельефообразующих процессов, изменяющих облик суши.
РекаТерек протекает с юга на север в западной части рассматриваемой территории.Наблюдается активное перемещение аллювиальных отложений и образование отмелей, перекатов и плесов.Размыв берегов рек на вогнутых участках происходит почти на всем протяжении реки, причем наиболее интенсивно во время паводков.
Русло рекиТерек постоянно меняет свою формуи плановое положение из-за характера грунтов, слагающих ее дно и берега. Здесь, в основном, встречаются два типарусловых деформаций реки:
· меандрирующие, основным элементом руслового режима которых является развитие излучин и их периодическое спрямление;
· периодически расширяющиеся – сохраняющиев процессе деформаций прямолинейные или слабоизогнутые формы;в процессе расширения происходит отторжение мелей от одного из берегов, перемещение их поперек реки и соединение с другим берегом.
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Основные типы почв Терского района:
· чернозем обыкновенный, 
· чернозем южный, 
· лугово-черноземные.
Так же на территории района небольшой процент аллювиальных почв, или по-другому их называют пойменными, образовываются в долинах рек, это плодородные и богатые почвы.
Черноземы обыкновенные сформировались под разнотравно – типчаково - ковыльной растительностью. Почвообразование ведется на лёссах илёссовидных суглинках, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках ичастично на элювии коренных пород.
Черноземы южныеформировались под типчаково-ковыльной растительностью в южной части степной зоны. Область распространения южных черноземов представляет собой на западе выположенную пониженную равнину, переходящую затем в ряд повышенных равнин и участков с наличием сопочных массивов на фоне равнинной местности.
Почвообразование происходит на лёссах и лёссовидных породах, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках, на сыртовых суглинках, содержащих до 5% карбонатов и легкорастворимые соли, на коренных породах (известняках) и продуктах разрушения коренных и осадочных пород.
Лугово-черноземные почвы распространены пятнами среди черноземов на плоских слабодренированных водоразделах и надпойменных террасах степных рек. Здесь благодаря слабой расчлененности рельефа атмосферные осадки в меньшей степени стекают в гидрографическую сеть, что обусловливает повышенное увлажнение по сравнению с почвами расчлененных пространств. На этих элементах рельефа уровень грунтовых вод повышен и влияние их на почвообразование усилено. На хорошо дренированных возвышенностях лугово-черноземные почвы занимают понижения мезорельефа.
Морфологическое строение лугово-черноземных почв в общих чертах сходно со строением черноземов. Отличительными признаками являются: нарастание влажности сверху вниз по профилю вплоть до уровня почвенно-грунтовых вод, железомарганцевые образования и пятна оглеения в нижней части профиля, повышенная гумусность верхней части гумусового горизонта. При недостаточно внимательном изучении морфологии, при мелкопрофильных исследованиях лугово-черноземные почвы от черноземов нередко не отделяются.
В местах, ежегодно затопляемых паводковыми водами, встречаются аллювиальные почвы – незрелые, и очень плодородные. Цвет их колеблется от серо-коричневого до желтовато-коричневого, не изменяясь от горизонта к горизонту. Механический состав резко изменяется по профилю: пахотный горизонт – легкий суглинок, подпахотный – супесь, нижний – средний или тяжелый суглинок.
Соответственно изменяется и влажность почв: верхние горизонты сухие, нижние более влажные. Структура ореховая, однородная по всему профилю. Пористость и дренаж хорошие. Грунтовые воды стоят близко у поверхности.
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Территория сельского поселения Плановское находится в зоне степей с травянистой растительностью, которая в естественном состоянии сохранилась лишь на неудобных для использования участках. В пойме реки Терек находятся припойменные леса с различными видами деревьев и кустарников.
Здесь в травостое преобладают тысячелистник обыкновенный, шалфей мутовчатый, бородач, ковыль-волосатик, типчак, подорожник и др. Для степей характерна смена нескольких аспектов и фенологических фаз растительности, когда, начиная с ранней весны, последовательно начинается вегетация и цветение растений от эфемеров и эфемероидов до полыни.
В степях живет много грызунов: суслик малый, хомяк обыкновенный, хомяк дагестанский, хомячок серый, тушканчик большой, мышь полевая, заяц-русак. Также живут ёж обыкновенный и ёж ушастый, лиса обыкновенная, ласка, хорёк светлый, волки.
Весьма богат видовой состав птиц: перепел, коршун, жаворонки, береговая ласточка, овсянка, чекан луговой, чекан черноголовый, зелёный дятел, вертишейка, сизоворонка, золотистая щурка. Очень редки дрофы, стрепеты. Из пресмыкающихся в степной зоне водятся ящерицы, ужи, полозы, ставшая редкой степная гадюка. Очень много в степях насекомых: медведка, клоп-черепашка, земляные блошки, оводы, слепни, клещи и другие.
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Климат влажный умеренный с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +10,5°С, и колеблется от средних +22,5°С в июле, до средних -2,5°С в январе. Минимальные температуры зимой крайне редко отпускаются ниже -10°С, летом максимальные температуры часто достигают +35°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 670 мм. Основная часть осадков выпадает в период с апреля по июнь. Основные ветры — восточные и северо-западные.
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Согласно СНиП 23-01-99 выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже -5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше +35°С и относительной влажности воздуха менее 30% – в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами окружающей среды впределах-5°С +35°С.Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории.
Таблица 2.1
Определение строительно-климатического района
сельского поселения Плановское
	Климати
ческиерайоны
	Клима-тические под-районы
	Средне-месячная температура воздуха в январе, оС
	Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с
	Средне-месячная температура воздуха в июле, оС
	Средне-месячнаяотносительная влажность воздуха в июле, 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	IА
	от -32 и ниже
	-
	от+4до +19
	-

	
	IБ
	от -28 и ниже
	5 и более
	от 0до +13
	более75

	
	IB
	от -14 до -28
	-
	от+12до+21
	-

	
	IГ
	от -14 до -28
	5 и более
	от 0 до +14
	более 75

	
	IД
	от -14 до -32
	-
	от +10 до +20
	-

	II
	IIА
	от -4 до -14
	5 и более
	от +8 до +12
	более 75

	
	IIБ
	от -3 до -5
	5 и более
	от +12 до +21
	более 75

	
	IIВ
	от -4 до -14
	-
	от +12 до +21
	-

	
	IIГ
	от -5 до -14
	5 и более
	от +12 до +21
	более 75

	III
	IIIА
	от -14 до -20
	-
	от +21 до +25
	-

	
	IIIБ
	от -5 до +2
	-
	от +21 до +25
	-

	
	IIIВ
	от -5 до -14
	-
	от +21 до +25
	-

	IV
	IVА
	от -10 до +2
	-
	от +28 и выше
	-

	
	IVБ
	от +2 до +6
	-
	от +22 до +28
	50 и более в 15 ч

	
	IVВ
	от 0 до +2
	-
	от +25 до +28
	-

	
	IVГ
	от -15 до 0
	-
	от +25 до +28
	-


Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV - ниже 45°. Определение строительно-климатического района сельского поселения Плановское приведено в таблице 2.1. Таким образом, сельское поселение Плановское по климатическим условиям относится к III климатическому району, подрайон Б.


[bookmark: _Toc255037365][bookmark: _Toc473706862]3. Демография и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc255037366][bookmark: _Toc473706863]3.1. Динамика численности
Численность населения является одним из важных условий материальной и социальной жизни общества.
Численность населения в стране или отдельном регионе оказывает значительное влияние на их экономический потенциал, на развитие производительных сил общества. Однако прямой зависимости между этими двумя понятиями не прослеживается. Так, государства с высоким уровнем экономического развития при меньшей численности населения производят в десятки раз больше валового национального продукта, чем государства, превосходящие их по численности населения, но уступающие технической оснащенностью, производительностью труда, уровнем квалификации рабочей силы.
На территории сельского поселения Плановское на 01.01. 2016 г. проживали 3686 человек (Таблица 3.1).
Таблица 3.1
Динамика численности постоянного населения
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Численность постоянного населения
	Кол-во домохозяйств (домов, инд. участков)

	
	
	Перепись 2002 г.
	Перепись 2010 г.
	2015 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с. Плановское
	3432
	3478
	3686
	898



На дату работ в Терском муниципальном районе проживали 50,79 тыс.человек. Доля жителей сельского поселения Плановское составляет 6,8% от общего населения Терского муниципального района, что наглядно отображено на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Структура численности населения Терского района, %

Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории сельского поселения Плановское, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству муниципальных образований Терского района, и характеризуется формированием низкого уровня рождаемости, высокого уровня смертности, неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность, а также значительным уровнем естественной убыли населения.
[bookmark: _Toc473706864]3.2. Воспроизводство населения
Под воспроизводством населения понимают совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста. Все это обеспечивает беспрерывное возобновление и смену людских поколений. Уровень смертности и уровень рождаемости зависят от социально-экономическогоуровня развития, от материальных условий жизни людей, санитарно-гигиенических условий, от развития здравоохранения, от степени занятости женщин в производстве и общественной деятельности, от уровня развития образования и культуры. Таким образом, хоть рождаемость и смертность — процессы биологические, но решающее воздействие на них оказывают социально-экономические условия.
Основными показателями воспроизводства населения являются рождаемость, смертность, естественный прирост, брачность и разводимость.
В 2015 г. в сельском поселении Плановскоеродилось 55 младенцев, на 17 младенцев больше, чем в 2014 г. Умерло в 2015 г. 33 человека, что меньше на 3 человека, чем в 2014 г. Прибыло на территорию поселения в 2015 г. 30 человек, на 71 человека меньше, чем в 2014 г. Убыло в 2015 г. 15 человек, что на 41меньше, чем в 2014 г. Воспроизводство населения за 2014-2015 годы приведено в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Воспроизводство населения за 2014-2015 годы
	Показатели
	Единица
измерения
	Годы

	
	
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4

	Численность населения
	чел.
	3478
	3686

	Родилось
	чел.
	38
	55

	
	чел./1000 жителей
	10,9
	14,9

	Умерло
	чел.
	36
	33

	
	чел./1000 жителей
	10,4
	9,0

	Естественный прирост
	чел.
	2
	22

	
	чел./1000 жителей
	0,5
	5,9



Необходимо отметить, что показатели рождаемости в сельском поселении Плановское средние среди показателейпо КБР. Мероприятия, проводимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не дают желаемого эффекта в той мере, в которой хотелось бы.
Таблица 3.3
Показатели рождаемости в муниципальных образованиях КБР
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Родилось в 2010 г.

	
	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3
	4

	Сельское поселение Плановское
	3686
	55
	14,9

	Го Нальчик
	264924
	3258
	12,3

	Го Баксан
	58169
	975
	17,1

	Го Прохладный
	58083
	659
	11,0

	Баксанский район
	62634
	1242
	20,4

	Зольский район
	49460
	748
	15,3

	Лескенский район
	28981
	462
	16,6

	Майский район
	38713
	478
	12,4

	Прохладненский район
	45195
	703
	15,4

	Терский район
	50715
	840
	16,4

	Урванский район
	72862
	1188
	16,6

	Чегемский район
	68971
	1108
	16,4

	Черекский район
	27637
	376
	16,5

	Эльбрусский район
	35910
	453
	12,3



С начала 1990 годов для сельского поселения Плановское, как и для КБР, в целом, была характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения.
Высокий уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В том числе, проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия, в первую очередь среди мужского населения. (Таблица 3.4).
Таблица 3.4
Показатели смертности в муниципальных образованиях КБР
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Умерло в 2010 г.

	
	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3
	4

	Сельское поселение Плановское
	3686
	33
	9,0

	Го Нальчик
	264924
	2228
	8,4

	Го Баксан
	58169
	424
	7,4

	Го Прохладный
	58083
	777
	13,0

	Баксанский район
	62634
	582
	9,6

	Зольский район
	49460
	469
	9,6

	Лескенский район
	28981
	256
	9,2

	Майский район
	38713
	544
	14,1

	Прохладненский район
	45195
	521
	11,4

	Терский район
	50715
	489
	9,6

	Урванский район
	72862
	631
	8,8

	Чегемский район
	68971
	568
	8,2

	Черекский район
	27637
	256
	9,5

	Эльбрусский район
	35910
	335
	9,2



Необходимо отметить, что показатели смертности в сельском поселении Плановское (9,0) также в числе средних значенийсредипоказателей смертности всех муниципальных образований.
Основными причинами смертности населения КБР в 2015 г. (последние данные статистики на момент разработки Генерального плана) являются:
· болезни системы кровообращения – 61,6%;
· болезни новообразования – 15,8%;
· от несчастных случаев, отравлений и травм – 7,9%;
· болезни органов дыхания – 2,7%.
В составе несчастных случаев, отравлений и травм выделяются в качестве причин смертности транспортные травмы. Особенно велика доля этих факторов в смертности мужчин трудоспособного возраста.
Четко прослеживаемой тенденции сокращения младенческой смертности, как это имеет место в среднем по стране и СКФО, в КБР в последнее десятилетие пока не наблюдается. При этом показатель «Число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми» 2015 года, равный 6,7 – один из самых низких за последние 13 лет.
На рисунке 3.2. графически отображен естественный прирост населения в сельском поселении Плановское.

Рис. 3.2 Динамика основных показателей воспроизводства населения

При этом ситуация в сельском поселении Плановскоепо данному показателю менее благоприятна, чем в среднем по Терскому району, но лучше, чем вКБР(таблица 3.5).
Так, если в КБР естественный прирост в расчете на 1000 жителей в 2015 году составил 5,2 человек, в Терском районе – 6,8, то в исследуемом сельском поселении этот показатель равен 5,9.
Таблица 3.5
Динамика естественного прироста населения
	Показатели
	2015

	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3

	Кабардино-Балкарская Республика
	4496
	5,2

	Терский район
	351
	6,9

	Сельское поселение Плановское
	22
	5,9



[bookmark: _Toc225329254]Намного благоприятнее, чем в среднем по стране и в подавляющем большинстве её регионов ситуация в КБР по такому показателю воспроизводства населения как брачность и разводимость. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР в 2010 году на 1000 человек населения приходилось 8,2 брака и 2,7 разводов (в 2000 г. – 5,4 и 2,3 соответственно). За десять лет показатель брачности увеличился в 1,52 раза (пик в 2007 и в 2009годах – 7,71), когда показатель разводимости увеличился в 1,17 раза (пик в 2009году – 3,02).
Таблица 3.6
Браки и разводы
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Браки
	Разводы

	
	
	Кол-во
	на 1000 жителей
	Кол-во
	на 1000 жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Го Нальчик
	264924
	2178
	8,2
	715
	2,7

	Го Баксан
	58169
	310
	5,4
	92
	1,6

	Го Прохладный
	58083
	507
	8,5
	265
	4,4

	Баксанский район
	62634
	981
	16,1
	221
	3,6

	Зольский район
	49460
	408
	8,3
	117
	2,4

	Лескенский район
	28981
	193
	6,9
	43
	1,5

	Майский район
	38713
	220
	5,7
	119
	3,1

	Прохладненский район
	45195
	249
	5,5
	158
	3,5

	Терский район
	50715
	453
	8,9
	136
	2,7

	Урванский район
	72862
	724
	10,1
	192
	2,7

	Чегемский район
	68971
	401
	5,8
	156
	2,3

	Черекский район
	27637
	204
	7,6
	46
	1,7

	Эльбрусский район
	35910
	232
	6,9
	93
	2,6


Отдельно, необходимо отметить стабильную ситуацию по бракам и разводам в Терском районе. По брачности Терский район на 3-м месте по Республике, а по разводимости – на пятом. На 1000 человек населения в районе приходится 8,85 браков, а разводов – 2,66. Каждый второй брак в районе расторгается. (Таблица 3.6).
С середины 2000-х годов наметилась относительно слабая тенденция роста коэффициентов как брачности, так и разводимости. Однако, в целом данные составляющие естественного движения населения в КБР характеризуются относительной стабильностью, обеспечивая вместе с другими факторами устойчивые процессы воспроизводства, половой и возрастной структуры населения региона.
[bookmark: _Toc473706865][bookmark: _Toc255037368]3.3. Половозрастная структура населения
В сельском поселении Плановское сложилась типичная для Терского района, КБР и Российской Федерации ситуация, когда численность мужского населения уступает численности женского населения. Так, по данным администрации в 2015 году доля мужского населения в сельском поселении Плановскоесоставляла 49,2% от всего населения поселения. Одной из характеристик демографической ситуации является половозрастная характеристика муниципального образования. В таблице 3.7 приведены данные численности сельского поселения Плановское по полу и возрасту. 
Таблица 3.7
Половозрастная структура сельского поселенияПлановское
	№ п/п
	Наименование показателей
	Годы

	
	
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4

	1
	Численность постоянного населения, всего:
	3478
	3686

	
	в том числе:
	
	

	
	женщин
	1736
	1870

	
	мужчин
	1742
	1816

	2
	По возрастным группам
	
	

	
	до 1 года
	54
	48

	
	1-6
	342
	324

	
	7-16
	454
	182

	
	17-18
	115
	127

	
	19-29
	681
	773

	
	30-39
	477
	554

	
	40-49
	543
	478

	
	50-59 - мужчины
	156
	265

	
	50-54 - женщины
	177
	233

	
	мужчины - 60 лет и старше 
	119
	188

	
	женщины - 55 лет и старше
	289
	439

	
	мужчины 80 лет и старше
	29
	43

	
	женщины 80 лет и старше
	42
	32

	3
	Численность временного населения
	15
	83



[bookmark: _Toc255037369][bookmark: _Toc473706866][bookmark: _Toc225329255]3.4. Миграция населения
В больших городах заметную роль в динамике численности населения, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации играют миграции населения.В сельском поселении Плановское ежегодное число прибывших в поселение внешних мигрантов чаще всего доминирует над числом выбывших.
Помимо официально учитываемой миграции, в республике существуют большая маятниковая и сезонная трудовая миграция. Более 200 жителей сельского поселения Плановское занято в секторах экономики Нальчика, Терека, Майского, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов Северного Кавказа.
Таблица 3.8
Миграция населения
	Показатели
	Единица
измерения
	Годы

	
	
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4

	Прибыло
	чел.
	104
	33

	Убыло
	чел.
	56
	15

	Миграционный прирост
	чел.
	48
	18

	
	чел./1000 жителей
	13,8
	4,9



Для миграционных процессов сельского поселенияПлановское в последние годы характерны следующие основные особенности:
· небольшие масштабы и интенсивность миграций;
· хаотичная тенденция миграций;
· доминирующее местоположение миграции в пределах России;
· незначительный удельный вес международных миграций.
[bookmark: _Toc255037370][bookmark: _Toc473706867]3.5. Трудовые ресурсы
Одним из положительных моментов демографической ситуации является сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения в сельском поселенииПлановское (65,9%) Однако это временно и уже в ближайшие годы она начнет уменьшаться с параллельным увеличением доли пожилых людей. 498 жителейсельского поселения находятся в предпенсионном возрасте, что составляет 20,5% трудоспособного возраста.
Таблица 3.9
Распределение населения по основным возрастным группам
	Основные возрастные группы
	Оба пола

	
	человек
	%

	1
	2
	3

	Моложе трудоспособного возраста
	554
	15,0

	Трудоспособного возраста
	2430
	65,9

	Старше трудоспособного возраста
	702
	19,1

	Всего:
	3686
	100,0



Уже в настоящее время на долю данной возрастной категории (старше трудоспособного возраста) приходится 19,1%, что намного превосходит критерий ООН, в соответствии с которым к старым относятся этносы, доля лиц старше 65 лет, в котором составляет 7%.При этом в отличие от экономически развитых стран, специфика России, как и ее регионов, включая КБР в целом, и Терский район в частности, проявляется в том, что старение населения здесь вызывается не ростом продолжительности жизни, а наоборот происходит на фоне ее сокращения в последние полтора десятка лет.
Изменение возрастной структуры населения в сильной степени влияет на показатель демографической нагрузки – соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста.В сельском поселении Плановское показатель демографической нагрузки равен 517, чтониже показателя республиканского значения (661).
Рассчитывается как отношение суммы числа детей и лиц пенсионного возраста к численности населения трудоспособного возраста.
К = n1/n2,
где:
n1– количество гражданна исследуемой территории, не относящихся к трудоспособному населению, то есть пенсионеров и детей.
n2– количествогражданна исследуемойтерритории, относящихся к трудоспособному населению.



Рис. 3.4. Возрастная структура сельского поселения Плановское
В возрастной структуре населения сельского поселенияПлановскоеудельный вес лиц в трудоспособном возрасте составляет 65,9%. Наличие в демографической нагрузке групп населения моложе трудоспособного возраста (15,0%) является важной предпосылкой хорошей обеспеченности трудовыми ресурсами региона и на расчетную перспективу.
Сельское поселение Плановскоеизбыточно количественно обеспечено трудовыми ресурсами. В таблице 3.10 приведены данные по трудовым ресурсам и маятниковой миграции трудящихся.
Таблица 3.10
Трудовые ресурсы и маятниковая миграция трудящихся на 01.01. 2016 г.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значение показателей, чел.

	1
	2
	3

	1.
	Численностьсельского поселения, всего
	3686

	
	в том числе:
	

	1.1
	в трудоспособном возрасте, всего
	2430

	
	из них:
	

	
	- занятые в экономике сельского поселения
	1081

	
	- неработающие инвалиды и неработающие пенсионеры
	842

	
	- 
	

	
	- лица, занятые в домашнем хозяйстве
	383

	
	- обучающиеся с отрывом от производства
	103

	1.2
	население, нуждающееся в трудоустройстве, всего
	

	
	из них:
	

	
	- имеющие статус «Безработные»
	62

	
	- прочие
	

	1.3
	работающие пенсионеры
	29

	1.4
	выезжают на работу из сельского поселения, всего
	240

	
	из них:
	

	
	- в другие населенные пункты
	147

	
	- за пределы района
	93

	2.
	Общая численность, занятых в экономике
	1733



Удельный вес населения в трудоспособном возрасте на начало 2016 года составлял 65,9% от всего населения поселения, что превосходит средний показатель по КБР(60,2%). Сельское поселениеПлановское, выделяющееся молодостью возрастной структуры населения и средней рождаемостью, располагает благоприятными предпосылками для дальнейшего воспроизводства населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, для роста трудовых ресурсов.
По данным администрации в 2015 году численность населения в трудоспособном возрасте в сельском поселении Плановскоесоставляла 2430человек. Однако, не все население в рабочем возрасте может трудиться. Часть его в возрасте от 16 до 55-60 лет по инвалидности, старости с льготным пенсионным обеспечением и другим условиям не способна к труду. Резервом дополнительных трудовых ресурсов является часть инвалидов, подростков и пенсионеров, которые могут быть заняты в общественной трудовой деятельности. Распределение занятых по отраслям приведено в таблице 3.11.
Таблица 3.11
Распределение занятых по отраслям хозяйства
	Распределение занятых по отраслям
	Всего
	%

	1
	2
	3

	Производство, в т. ч.:
	933
	86,3

	промышленность
	53
	

	с/х организации
	880
	

	Инфраструктура, в т.ч.
	
	

	строительство
	
	

	транспорт
	
	

	инженерная инфраструктура, производство тепла и электроэнергии 
	
	

	Бюджетная сфера, в т.ч.
	148
	13,7

	муниципальное административное управление
	9
	

	образование, здравоохранение, культура и спорт, социальное обеспечение
	139
	

	прочие муниципальные бюджетные структуры
	
	

	Коммерческая сфера (торговля)
	
	

	Прочие
	
	

	Всего занято
	1081
	100,0



В сельском поселении Плановскоеиспользование трудовых ресурсов не отличается кардинально от общей ситуации в КБР(таблица 3.12).


Таблица 3.12
Основные показатели использования трудовых ресурсов
	Показатели
	2015

	1
	2

	Экономически активное население, чел.
	2430

	Среднегодовая численность, занятых в экономике
	1733

	Численность безработных, всего
	697

	в том числе зарегистрированных
	62

	Уровень безработицы по методологии МОТ, %
	28,7

	Уровень зарегистрированной безработицы, %
	2,6



Анализируя таблицу 3.12, можно сделать следующие выводы:
· по уровню экономической активности населения (65,9% в 2015 г.) сельское поселениеПлановское превосходит среднереспубликанское значение (60,2%);
· среднегодовая численность жителей, занятых в экономике поселения, составляет от числа экономически активного населения – 71,3%, при этом в среднем по СКФО этот показатель составляет 61,1%, а по Российской Федерации – 61,6%;
· уровень зарегистрированной безработицы в поселении составил в 2,6%, в Республике – 8.86%, по стране - 5.46%.


[bookmark: _Toc473706868]4. Социально-экономическое положение
[bookmark: _Toc255037372][bookmark: _Toc473706869]4.1. Уровень и качество жизни
Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Так понимается и благосостояние. Денежная же оценка благ и услуг, фактически потребляемых в среднем домохозяйстве в течение известного промежутка времени и соответствующих определенному уровню удовлетворения потребностей, представляет собой стоимость жизни. В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает еще условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания и т. д. В таком случае чаще употребляется термин «качество жизни».
Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным источником доходов подавляющего большинства населения, а величина реальной заработной платы во многом определяет материальное положение людей. 
Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.), с другой – возможностьюих удовлетворения исходя из предложений на рынке товаров и услуг, и реальных доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения определяются степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем населения.
Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата, по уровню которой сельское поселение Плановское (19200,0 руб. в 2015 году) в 1,1 раза превышает показатель по КБР (16873,0 руб.). Следует отметить, что данные по заработной плате показаны только по бюджетным организациям.
Таблица 4.1
Динамика средней заработной платы
	Показатели
	Годы

	
	2014
	2015

	1
	5
	6

	СП  Плановское
	16350,0
	19200,0

	Кабардино-Балкарская Республика
	14701,9
	16873,0

	Прожиточный минимум
	5138,0
	8783,8


Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной деятельности муниципального образования, как и Республики в целом, превышает прожиточный минимум практически в 2,2 раза. 
В Российской Федерации в целом средняя заработная плата на 2015 год составляет 27339,0 рублей, по Северо-Кавказскому федеральному округу 17375,0 рублей.
Темпы роста денежных доходов в 2000 - 2015 г. в КБР ниже, чем по стране в целом. Более замедленный рост зарплаты не позволит в ближайшие годы ликвидировать отставание в среднемесячной зарплате. 
В составе денежных доходов населения КБР приходилось на заработную плату в 2015 году 32,4%, социальные выплаты – 21,5%, и доходы от предпринимательской деятельности – 19,0%.
Уровень жизни населения в значительной степени определяется структурой потребительских расходов населения. Как для КБР в целом, так и для сельского поселения Плановское, в частности, характерен очень высокий удельный вес расходов домашних хозяйств на покупку товаров и оплату услуг (75,1 % в 2014 г.). Повышенное место в сравнении с большинством регионов страны занимают в расходах населения Республики доля покупки непродовольственных товаров – 36,9%. В то же время, в Республике крайне низка доля образования (0,6%), здравоохранения (2,0%), культурных и рекреационных мероприятий (4,7%).
Из важных показателей уровня и качества жизни населения  сельского поселения Плановское  является обеспеченность жилищной площадью. По данным администрации, в конце 2015 года в селе Плановское числилось 898 домохозяйств соответственно. Общая площадь жилых помещений составила 51,7 тыс. м2 в индивидуальных домах. В среднем на одного жителя приходится 14,0 м2, что намного меньше, чем в среднем по Республике (18,8 м2).
Строительство нового жилья в  сельском поселении Плановское в последние годы ведется медленными темпами. В 2014 и 2015 годах соответственно было введено в действие 285 и 144 м2жилья. Ветхого и аварийного жилья на территории сельского поселения нет.
По большинству из индикаторов уровня и качества жизни населения  сельское поселение Плановское уступает принятым в КБР пороговым значениям. (Таблица 4.2).
Таблица 4.2
Показатели уровня и качества жизни населения
	Показатели
	Единица измерения
	Пороговые значения по КБР
	Фактический уровень

	1
	2
	3
	4

	Средняя зарплата
	руб.
	16873,0
	19200,0

	Отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму
	коэффициент
	1,9
	2,0

	Естественный прирост на 1000 человек населения
	%
	6,8
	5,9

	Обеспеченность жильём
	м2/чел
	18,8
	14,0

	Уровень безработицы
	%
	8,4
	2,6

	Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся)
	коэффициент
	0,6
	0,6


[bookmark: _Toc473706870]В целом же, по большинству показателей уровня и качества жизни населения за 2000-е годы ситуация в  сельском поселении Плановское заметно улучшилась по отношению к пороговым значениям, принятым в Российской Федерации. Это относится к снижению уровня детской смертности, отношению зарплаты к прожиточному минимуму, обеспеченности жильем, условному коэффициенту депопуляции и др. 
4.2. Социальная сфера
В данной главе рассматриваются вопросы технического состояния объектов капитального строительства, отведенных под размещение учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Критерием оценки технического состояния здания в целом и его конструктивных элементов и инженерного оборудования является физический износ.
В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются; снижаются их механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности. Все это приводит к потере их первоначальной стоимости.
Физический износ - это частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором дальнейшая эксплуатации здания практически невозможна. Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения. В таблице 4.3 приведены характеристики объектов капитального строительства и определен срок службы. Эти данные необходимы для перспективного планирования объектов социальной сферы.
Кроме физического износа объектов капитального строительства необходим учет морального износа зданий в основном жилищного фонда.
Обесценение жилищного фонда происходит также за счет морального старения. Установлены две формы морального износа средств труда. Первая заключается в уменьшении затрат труда и удешевлении производства по мере развития научно-технического прогресса.
Вторая форма морального износа состоит в том, что по мере развития науки и техники создаются новые конструкции машин и оборудования, обеспечивающие более высокую производительность труда.
Моральный износ старого жилищного фонда - это обесценение жилого дома в результате уменьшения затрат общественно необходимого труда на возведение в современных условиях жилого дома, сходного по объемно-планировочным решениям и внутреннему благоустройству с ранее возведенными домами в результате роста производительности труда и несоответствия объемно-планировочного и инженерно-конструкторских решений, не обеспечивающих современного уровня комфорта проживания по сравнению с новым строительством. 
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Таблица 4.3
Характеристики объектов капитального строительства и определение срока службы
	Группа зданий
	Тип зданий
	Фундаменты
	Стены
	Перекрытия
	Срок службы, лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Особо капитальные
	Каменные и бетонные
	Кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные
	Железобетонные
	150

	II
	Обыкновенные
	Каменные и бетонные
	Кирпичные и крупноблочные
	Железобетонные или смешанные
	120

	III
	Каменные, облегченные
	Каменные и бетонные
	Облегченные из кирпича, шлакоблоков и ракушечника
	Деревянные или железобетонные
	120

	IV
	Деревянные, смешанные, сырцовые
	Ленточные бутовые
	Деревянные, смешанные
	Деревянные
	50

	V
	Сборно-щитовые, каркасные глинобитные, саманные и фахверковые
	На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах
	Каркасные глинобитные
	Деревянные
	30

	VI
	Каркасно-камышитовые
	На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах
	Каркасные глинобитные
	Деревянные
	15




[bookmark: _Toc473706871]4.2.1. Учреждения образования
Учреждения образования сельского поселения Плановское представлены основными его структурными элементами: детскими дошкольными учреждениями, начальными школами,общеобразовательными школами:
1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение–средняя общеобразовательная школа № 1 – МКОУ СОШ № 1;
2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 - МКОУ СОШ № 2;
3) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) детский сад.
МКОУ СОШ № 1 была открыта в с. Плановское в 1961 году,МКОУ СОШ № 2 в 1977 году. Здание детского сада сдано в эксплуатацию в 1981 году.
В таблице 4.4 приведены сведения об учреждениях образования.
Таблица 4.4
Сведения об учреждениях образования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во мест проект/факт
	Кол-во работающих
	Этажность, материал стен
	Год пост-ройки

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	МКОУ СОШ № 1 с. Плановское,
ул. Кудалиева
	240/123
	27
	Двухэтажное,туф
	1961

	2
	МКОУ СОШ № 2 с. Плановское, пер. Кирова
	425/215
	34
	Двухэтажное, кирпичное
	1977

	3
	МДОУ с. Плановское
	140/180
	43
	Двухэтажное, кирпичное
	1981


Проанализировав данные таблицы можно сделать следующие выводы:
1) Загруженность учреждений образования 
· МДОУ выше проектной – 129,0%;
· МОУ СОШ № 1 ниже проектной –52,0%;
· МОУ СОШ № 2 ниже проектной – 51,0%;
2) Износ фондов:
· МКОУ СОШ № 1 с. Плановское – 45,8%;
· МКОУ СОШ № 2 с. Плановское – 32,5%;
· МДОУ с. Плановское – 29,2.
[bookmark: _Toc255037374]При такой загруженности дошкольного учреждения, сучетом рождаемости до 55 детей ипериодом дошкольного возраста – 4 года, можно сделать вывод – в поселении есть проблемы с предоставлением мест в дошкольном учреждении.
При существующей загруженности учреждений образования и степени их износа в сельском поселении Плановское планировать и строить новые учреждения образования нет необходимости.
[bookmark: _Toc473706872]4.2.2. Учреждения здравоохранения
Учреждения здравоохранения сельского поселения Плановское представлены муниципальным учреждением здравоохранения МУЗ «Амбулатория с. п. Плановское». 
Здание амбулатории 1916 года постройки, одноэтажное отдельно стоящее.Износ зданиясоставляет 83,3%.
Сведения об учреждениях здравоохранения приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5
Сведения об учреждениях здравоохранения
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Кол-во работающих
	Показатели
	Год пост-ройки

	
	
	
	врачи
	средний
медперсонал
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	МУЗ «Амбулатория с. п. Плановское»
	пер. Гагарина, 10
	2
	10
	35 посещений
	1916



Для повышения уровня и качества здравоохранения необходимы мероприятия по модернизации материально-технической базы, а так же по пропаганде здорового образа жизни.
При существующей степени износа здания амбулатории в сельском поселении Плановскоенеобходимо строительство новогоздания.
[bookmark: _Toc255037375][bookmark: _Toc473706873]4.2.3. Учреждения культуры и искусства
При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является культура, несущая в себе самый мощный заряд созидающей или разрушающей социальной энергии. 
Сведения об учреждениях культуры приведены в таблице 4.6.
Износ здания дома Культуры составляет 29,2%.
Расчет потребности в сооружениях культуры на 2016 год в сельском поселении проведен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07. 2007 г. № 923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07. 1996 г. № 1063-Р».
По нормативу для библиотек положено 4 книги на 1 жителя.Книжный
фонд должен составлять не менее 14,7 тыс. томов. Библиотека сельского поселения насчитывает 23,6 тыс. томов. 
Для сельских поселений с числом жителей от 2 до 5 тыс. человек число зрительских мест для Домов Культуры берется из расчета 100 мест на 1 тыс. жителей. Фактическое число зрительских мест в Доме Культуры на 20 мест меньше,требуемых по нормативу.
В то же время, изменения образа жизни населения, широкое распространение и использование новых информационных средств, другие факторы привели к заметному сокращению посещений объектов культуры. При этом необходимо заметить, что число учреждений культуры за последние годы не менялось.

Таблица 4.6
Сведения об учреждениях культуры
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Показатели
кол-во мест, томов и т.д.)
	Кол-во работаю
щих
	Площадь 
учреждения
	Этажностьматериал
стен
	Год 
постройки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	МКУК СДК 
с. Плановское
	с. Плановское, ул. Герандокова,86
	340 мест
	6
	720 м2
	2-этажное, туфов.
	1981

	2
	Библиотека
	с. Плановское, ул. Герандокова,86
	23600
	1
	
	встроенное
	



Однако статистические показатели развития культуры не дают всестороннего представления о её состоянии и особенностях в Республике и сельском поселении Плановское в частности. Отдельные элементы культуры находят свое проявление в повседневной жизни народа, в котором глубоко заложены основы высокой нравственности, благородства, строгого следования традициям, уважительного отношения к родителям и старшим, широко развитого чувства собственного достоинства и т.д. Все это играет важную роль в обеспечении преемственности поколений, в воспроизводстве культурных и духовных ценностей народа, в гармоничном развитии общества и личности. 
На период составления проекта Генерального плана необходимо было проведение капитального ремонта крыши и косметического ремонта и полную реконструкция Дома культуры в сельском поселении Плановское.
[bookmark: _Toc255037376][bookmark: _Toc473706874]4.2.4. Учреждения спорта и физической культуры
На территории сельского поселения Плановскоеимеются следующие спортивныесооружения:
· физкультурно-оздоровительный комплекс;
· уличные тренажеры;
· спортивная площадка.
Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном образовании удовлетворительное. Развитию данного сектора социальной системы уделяется относительно достаточное внимание.
Изучив характеристики и местоположения объектов социального назначения, разработчики проекта пришли к выводу, что неравномерное размещение учреждений обслуживания по территории сельского поселения Плановское, концентрация объектов в восточной части Плановское, создаёт дискомфортные условия проживания жителей.
[bookmark: _Toc473706875]
5. Экономический потенциал
Экономико-географическое положение сельского поселения Плановское имело на разных этапах его истории неодинаковое значение, оно менялось в положительную или отрицательную сторону в ходе заселения территории и освоения природных богатств.
Основу экономического потенциала сельского поселения составляет сельскохозяйственный сектор.
В условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации сельского поселения, обеспечивая налоговые поступления в бюджет сельского поселения.
Влияя на формирование потребительского рынка, малое предпринимательство способствует также решению проблемы занятости населения.
[bookmark: _Toc255037380][bookmark: _Toc473706876]5.1. Сельское хозяйство
Природные условия благоприятны для возделывания многих земледельческих культур, что предопределило структуру растениеводства. Структура посевных площадей, а значит и роль отдельных отраслей растениеводства за последнее неполное десятилетие претерпели существенные изменения. Доминировавшие в посевах поселения зерновые были потеснены техническими,овощными и кормовыми культурами. Произошедшие изменения в посевном клине объясняются рядом причин: изменениями экономической политики на отдельных этапах развития, чередованием благоприятных и неблагоприятных для развития сельского хозяйства лет, рыночной конъюнктурой и другие.
Сельское поселение Плановскоерасполагает благоприятными природными и социально-экономическими предпосылками для культивирования плодовых и ягодных насаждений. Потенциальные возможности развития данных видов растениеводства используются далеко не полностью. В сельском поселении данная отрасль растениеводства представлена только в хозяйствах населения.
[bookmark: _Toc473706877]5.2. Производственная сфера
Производственный сектор экономики представлен 2 предприятиями:
1. Консервный завод, расположенный в с. Плановское, по ул. Колхозная, 10;
2. Цех по изготовлению памятников.
[bookmark: _Toc473706878]5.3. Непроизводственная сфера
Непроизводственная сфера сельского поселенияПлановское представлена нешироким спектром видов услуг, в числе которых выделяются транспортный и коммуникационный комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги, банковская деятельностьи другие.
Комплекс информационных коммуникаций сельского поселения Плановскоепредставлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др. В настоящее время в сельском поселении Плановское работает почтовое отделение, оказывающее услуги населению в области связи.
Важное место в непроизводственной сфере муниципального образования занимают розничная торговля.Сведения об объектах торговли не предоставлены.
Интегральным показателем состояния непроизводственной сферы поселения являются платные услуги населению. Основными платными услугами являются коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги связи.
В настоящее время в сельском поселении Плановскоене имеется объектов по оказанию бытовых услуг. Бытовые услуги производятся в городах Терек и Нальчик.


[bookmark: _Toc473706879]6. Архитектурно-планировочная организация территории
[bookmark: _Toc473706880]6.1. Границы муниципального образования
Границы муниципального образования сельское поселение Плановское установлены и нанесены в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 N 13-РЗ (ред. от 15.08.2006) "О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике», принятом Парламентом КБР 17.02.2005 г., в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
I. По смежеству с землями Республики Северная Осетия-Алания
От межевого знака 36, расположенного с южной стороны сбросного канала и в 200 м юго-восточнее точки с отметкой 329.1, являющегося стыком границ сельских поселений Плановское, Верхний Акбаш и Республики Северная Осетия-Алания, граница идет на юго-запад по координированным точкам вдоль канала протяженностью 14150 м через отметки высот 328.9, 323.0, пункт триангуляции с отметкой 306.2, высоту с отметкой 302.1, здесь пересекает железную дорогу "Беслан - Прохладный" и идет по северной окраине села Эльхотово, далее пересекает реку Терек, повернув на север, идет по координированным точкам по пойме реки Терек общей протяженностью по прямой 2700 м до межевого знака 19, расположенного в пойме реки Терек на границе пастбища с галечником.
Этот знак является стыком границ сельского поселения Плановское, сопредельной территории лесного фонда и Республики Северная Осетия-Алания.
II. По смежеству с землями сопредельной территории
лесного фонда
От межевого знака 19, расположенного в пойме реки Терек на границе пастбища с галечником, являющегося стыком границ сельского поселения Плановское, сопредельной территории лесного фонда и Республики Северная Осетия-Алания, граница, пересекая реку Терек, по координированным точкам сначала в северо-восточном, затем в юго-восточном направлении 902 м идет до межевого знака 1, далее идет в общем направлении на север по координированным точкам по пойме реки Терек, имея извилистый характер, протяженностью 5597 м до межевого знака 13, расположенного с западной стороны поворота берегоукрепительной дамбы. Здесь по западной стороне берегоукрепительной дамбы в северо-западном направлении 1590 м идет до знака 16, расположенного с западной стороны дамбы и в 80 м северо-восточнее точки с высотной отметкой 271.2.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Плановское, Интернациональное и сопредельной территории лесного фонда.
III. По смежеству с сельским поселением Интернациональное
От межевого знака 16, расположенного с западной стороны дамбы и в 80 м северо-восточнее точки с высотной отметкой 271.9, являющегося стыком границ сельских поселений Плановское, Интернациональное и сопредельной территории лесного фонда, граница, пересекая дамбу, оросительный канал и железную дорогу, идет на северо-восток протяженностью 770 м до межевого знака 17', здесь поворачивает на северо-запад и 370 м идет с восточной стороны полосы отвода железной дороги до знака 3, расположенного в 180 м юго-западнее точки с отметкой 270.7.
Этот межевой знак является стыком границ сельских поселений Плановское, Интернациональное, Дейское.
IV. По смежеству с сельским поселением Дейское
От межевого знака 3, расположенного с восточной стороны железной дороги и в 180 м юго-западнее точки с отметкой 270.7, являющегося стыком границ сельских поселений Плановское, Интернациональное, Дейское, граница 2612 м идет на северо-восток между оросительным каналом и лесополосой, пересекая автомобильную дорогу Прохладный - Эльхотово, затем идет по южной стороне канала, пересекая Плановский канал, далее - между каналом и лесополосой до межевого знака 11, расположенного на пересечении лесополос.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Плановское, Дейское, Белоглинское.
V. По смежеству с сельским поселением Белоглинское
От межевого знака 11, расположенного на пересечении лесополос, являющегося стыком границ сельских поселений Белоглинское, Дейское, Плановское, граница 568 м идет на юго-восток по восточной стороне лесополосы до межевого знака 1, расположенного на краю лесополосы и в 200 м юго-восточнее точки с высотной отметкой 275.4, здесь поворачивает на северо-восток и по пашне 973 м идет до межевого знака 2, расположенного с западной стороны Белоглинского канала, затем поворачивает на северо-запад и 31 м идет по каналу до знака 3.
От межевого знака 3 граница 1414 м идет в северо-восточном направлении между сбросным каналом и лотком до знака 6, далее по лотку 283 м идет до межевого знака 1а, расположенного на повороте лотка.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Белоглинское, Верхний Акбаш, Плановское.
VI. По смежеству с сельским поселением Верхний Акбаш
От межевого знака 36, расположенного с южной стороны сбросного канала и в 200 м юго-восточнее точки с отметкой 329.1, являющегося стыком границ сельских поселений Верхний Акбаш, Плановское и Республики Северная Осетия-Алания, граница 609 м идет на северо-запад до межевого знака 35, расположенного у северной обочины автомобильной дороги Плановское - Верхний Курп, далее идет в том же направлении по восточной стороне лесополосы протяженностью 1056 м до межевого знака 34, расположенного на пересечении лесополос и полевых дорог, здесь поворачивает на запад и идет сначала по южной, затем по северной стороне лесополосы, далее по полевой дороге 3449 м идет до межевого знака 24, расположенного у восточного основания дамбы Акбашского канала.
От межевого знака 24 граница идет по восточной стороне полосы отвода Акбашского канала в юго-восточном направлении протяженностью 273 м до межевого знака 9.
От межевого знака 9 граница, пересекая Акбашский канал, 572 м идет на запад до межевого знака 6, расположенного с северной стороны сбросного канала и в 40 м от его поворота, здесь поворачивает на юго-запад по северной стороне канала и 532 м идет до знака 5, расположенного с западной стороны оросительного канала на стыке со сбросным каналом, затем в общем направлении на север по координированным точкам по западной стороне канала 1080 м идет до знака 1, поворачивает на юго-запад и 350 м идет до знака 1а, расположенного на повороте лотка.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Верхний Акбаш, Плановское и Белоглинское.
В пределах этих границ и действует настоящий генеральный план. В графической части проекта границы нанесены по описанию границ приведенного в вышеуказанном законе. Сельское поселение Плановское в настоящее время не имеет территориальных споров с соседними муниципальными образованиями. На рис. 6.1 показана схема границ сельского поселения.

Рис. 6.1 Схема границ сельского поселения Плановское.

[bookmark: _Toc460424344][bookmark: _Toc473706881]6.2. Планировочная структура территории
Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенного пункта поселения с учетом природных условий и существующего использования территории. 
Территория сельского поселения Плановское расположена в южной части Терского района. Условно возможно разделить территорию на две зоны:
· Наиболее освоенная зона, где расположены основные селитебные и производственные кварталы села Плановское и большая часть транспортной и инженерной инфраструктуры.
· Земли сельскохозяйственного назначения.
На рисунке 6.2. показана территория сельского поселения Плановское  со спутника.
Планировочная структура наиболее освоенной территории населенного пункта поселения состоит из:
· основных застроенных территорий населенного пункта поселения, состоящих из жилых микрорайонов и разрозненных промышленных, коммунально-складских площадок;
· земель сельскохозяйственного использования.


Рис. 6.2. Космоснимок территории сельского поселения Плановское

[bookmark: _Toc460424345][bookmark: _Toc473706882]6.3. Планировочное районирование
В основу планировочного районирования сельского поселения Плановское положено разделение территории на расчетные градостроительные районы (далее – РГР). При определении границ расчетных градостроительных районов учитывалось существующее условное разделение населенного пункта на микрорайоны с некоторым изменением и уточнением их границ. 
РГР – это часть селитебной территории, выделенная на основе общности сложившихся культурно-бытовых связей и наличия элементов первой ступени обслуживания и отдаленная от остальных расчетных градостроительных районов улицами городского и районного значения, природными препятствиями. Деление территории поселения на РГР необходимо для детального анализа его селитебной территории, параметров развития территорий. Применительно к РГР даются основные планировочные решения, дифференцируемые для разных частей территорий. Впоследствии применительно к РГР разрабатываются проекты планировки и межевания территории, где проектные решения генерального плана получают большую степень детализации.
На рисунке 6.3 отображено планировочное районирование села Плановское. В таблице 6.1 приведены сведения по РГР.


Рис. 6.3. Планировочное районирование территории села  Плановское

Таблица 6.1.
Сведения по расчетным градостроительным районам
	[bookmark: _Toc413052542]Номер или обозначение РГР
	[bookmark: _Toc413052543]Наименование РГР
	[bookmark: _Toc413052544]Описание местоположения РГР
	[bookmark: _Toc413052545]Площадь, га

	[bookmark: _Toc413052546]1
	[bookmark: _Toc413052547]2
	[bookmark: _Toc413052548]3
	[bookmark: _Toc413052549]4

	КГР-1
	Коммунальный градостроительный район
	Юго-восточная окраина (скважина)
	0,6

	КГР-2
	Коммунальный градостроительный район
	Юго-восточная окраина (скважина)
	0,35

	КГР-3
	Коммунальный градостроительный район
	Южная часть (полигон ТБО)
	2,0

	КГР-4
	Коммунальный градостроительный район
	Восточная окраина (котельная)
	0,03

	КГР-5
	Коммунальный градостроительный район
	Центральная часть (котельная)
	0,02

	КГР-6
	Коммунальный градостроительный район
	Центральная часть (кладбище)
	1,7

	КГР-7
	Коммунальный градостроительный район
	Восточная окраина (кладбище)
	3,1

	КГР-8
	Коммунальный градостроительный район
	Восточная окраина (скважина)
	0,4

	КГР-9
	Коммунальный градостроительный район
	Восточная окраина (кладбище)
	3,1

	
	
	Итого:
	6,8

	ПГР-1
	Производственный градостроительный район
	Северная часть (с/х предприятие)
	9,5

	ПГР-2
	Производственный градостроительный район
	Восточная окраина
	2,5

	ПГР-3
	Производственный градостроительный район
	Восточная окраина
	2,6

	ПГР-4
	Производственный градостроительный район
	Восточная окраина
	2,4

	ПГР-5
	Производственный градостроительный район
	Восточная окраина
	0,16

	ПГР-6
	Производственный градостроительный район
	Южная окраина 
	0,6

	ПГР-7
	Производственный градостроительный район
	Южная часть
	4,5

	
	
	Итого:
	22,26

	РГР-1
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	6,0

	РГР-2
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	30,9

	РГР-3
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	30,0

	РГР-4
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	30,0

	РГР-5
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	34,5

	РГР-6
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	25,8

	РГР-7
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	23,3

	РГР-8
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	33,8

	РГР-9
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	30,9

	РГР-10
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	30,8

	РГР-11
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	33,8

	РГР-12
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть (жилая зона)
	43,9

	
	
	Итого:
	353,3

	РекГР-1
	Рекреационный градостроительный район
	Восточная окраина
	3,3

	РекГР-2
	Рекреационный градостроительный район
	Северная часть (зона отдыха)
	0,6

	
	
	Итого:
	3,9

	ГР-1
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Южная окраина (придорожный сервис)
	0,5

	ГР-2
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Южная окраина (магазины)
	0,1

	ГР-3
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Восточная окраина (школа)
	1,6

	ГР-4
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Восточная окраина (памятник)
	0,6

	ГР-5
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Центральная часть (Амбулатория)
	0,15

	ГР-6
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Центральная часть (мечеть)
	0,11

	ГР-7
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Центральная часть (Дом Культуры)
	0,5

	ГР-8
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Восточная окраина (почта + администрация)
	0,5

	ГР-9
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Восточная окраина (школа)
	1,8

	ГР-10
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Северная окраина (магазины)
	0,08

	ГР-11
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Северная окраина (памятник)
	0,46

	ГР-12
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Северная окраина (магазины)
	0,55

	ГР-13
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Северная часть 
	0,7

	ГР-14
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Центральная часть (детский сад) 
	1,6

	ГР-15
	Градостроительный район (ОДЗ)
	Центральная часть (магазины)
	0,05

	
	
	Итого:
	9,3

	
	
	Итого:
	395,56



[bookmark: _Toc473706883]6.4. Функциональное зонирование
Жилая зона
Всего жилые зоны занимают 353,3 га всей территории населенного пунктасельского поселения Плановское. Сюда не входит улично-дорожная сеть.
Зона малоэтажной застройкивключает в себя преимущественно застройку индивидуальными жилыми домами и доминирует в селитебной территории. Территориально она расположена по всей территории села Плановскоеи составляет основу для всех градостроительных районов, расположенных в его пределах. Среди малоэтажной застройки можно выделить две типологические группы:
1. Индивидуальные жилые дома постройки до 1995 г. с приусадебным участком, используемым в личном подсобном хозяйстве, в том числе для содержания мелких домашних животных, птицы и т.п. Такие домовладения характеризуются относительным разнообразием планировки самих жилых домов, наличием развитых хозяйственных построек, огородов, садов. Жилые дома, как правило, стоят с отступом от красной линии. Сами дома в подавляющем большинстве одноэтажные. Площади участков таких домовладений колеблются от 500 до 1000 кв.м.
2. Индивидуальные жилые дома, построенные за последние 15 лет. Для таких домов характерно разнообразие планировочных схем, этажность, как правило, 1-2 этажа, наличие мансард, на территории устраивается разнообразные хозяйственные постройки, имеются капитальные гаражи. Для домовладений этой группы характерны средние размеры участков – от 400 до 800 кв.м.
Невозможно выделить зону преобладания тех или иных типологических групп, поскольку индивидуальная жилая застройка в селекрайне перемешана, что является следствием возможностей того или иного застройщика.
[bookmark: _Toc230252793][bookmark: _Toc250974096]Общественно-деловая зона
Зона, занимаемая преимущественно застройкой общественно-делового назначения. Наибольшей концентрации она достигает в восточной части. Зона общественно-деловой застройки занимает 9,3 га.
В нее включены зоны административно-управленческой застройки, торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны учреждений образования и культуры, зона спортивных сооружений.
Ряд объектов общественно-деловой зоны дисперсно расположен среди жилых кварталов.
Производственная зона
Производственная зона на территории сельского поселения Плановское, занимает 22,26 га. Большую часть территории занимают предприятия сельхозназначения.
Коммунальная зона
Коммунальная зона представлена объектами коммунального назначения: водокачки, кладбище, котельные, расположенные повсеместно на территории сельского поселения Плановское. Коммунальная зона занимает 6,8 га.
Рекреационная зона
Рекреационная зона в сельском поселении Плановское занимает 3,9 га.В северо-западной части оборудована зона массового отдыха населения.
Несмотря на то, что на территории сельского поселения Плановскоепротекает рекаТерек, использование ееправого берега для рекреационных объектов невозможно из-за особенностей гидрологического режима реки и качества воды.
Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использованиявыделена по обмеру опорного плана и составляют 5831,25 га.
Современное использование территории сельского поселения (опорный план)приведено на схеме.
[bookmark: _Toc473706884]6.5. Земельный фонд
Общая площадь сельского поселения Плановскоев утвержденных границах в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 N 13-РЗ (ред. от 15.08.2006) "О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике», по обмеру картографического материала составляет 66,1 км². Окончательная площадь сельского поселения может быть установлена только после проведения специальных землеустроительных работ по установлению границ сельского поселения и их выносу в натуру.
Земельный фонд сельского поселения Плановскоепо состоянию на 01.01.2010 г. составляет 6610,57 га.Экспликация земельпредставленав таблице 6.2.
Таблица 6.2
Экспликацияземель
	№ п/п
	Категория земель
	Экспликация

	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4

	1
	Общая площадь
	6610,57
	100,00

	2
	Земли населенных пунктов
	534,29
	8,08

	3
	Земли промышленности и иного специального назначения
	107,32
	1,62

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	5831,25
	88,21

	
	в том числе:
	
	

	
	пашня
	
	

	
	залежи
	
	

	
	пастбища
	
	

	
	прочие
	
	

	5
	Земли лесного фонда
	
	

	6
	Земли водного фонда
	137,71
	2,09

	7
	Земли особоохраняемых территорий и объектов
	-
	

	8
	Земли запаса
	
	

	9
	Прочие
	
	



Анализ таблицы 6.2 показывает преобладание земель сельскохозяйственного назначения.
[bookmark: _Toc473706885]6.6. Жилищный фонд
По данным администрации в 2016 году в населенном пункте – селе Плановское, числится898домохозяйств. Жилищный фонд сельского поселения Плановское составляет 51,7 тыс. м2и состоит из индивидуальных жилых домов,где проживает 3686 жителей. В среднем на 1 жителя приходится14,0 м2, что в 1,34 раза меньше, чем в среднем по КБР.Жилищная обеспеченность по КБР составляет 18,8 кв. метра на человека, тогда как общероссийский показатель 23,0 кв. метра на человека.
При строительстве жилья необходимо уделять внимание комфортабельности жилья. В таблице 6.2 приведена обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой. 
Таблица 6.3
Благоустройство жилищного фонда
	Показатели
	Благоустройство жилищного фонда

	
	тыс.м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	51700
	100,0

	в том числе:
	
	

	водопроводом
	19400
	37,5

	в том числе централизованным
	-
	-

	водоотведением (канализацией)
	-
	-

	в том числе централизованным
	-
	-

	отоплением
	-
	-

	в том числе централизованным
	-
	-

	горячим водоснабжением
	19400
	37,5

	в том числе централизованным
	-
	-

	ваннами (душем)
	19400
	37,5

	сетевым газом
	51700
	100,0

	Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом
	0
	0,0


К сожалению, жилищный фонд сельского поселения Плановскоев комплексене благоустроен.
По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Плановское, изношенность жилищного фондавысокая. Большая домов изношены до 70% (Таблица 6.4).
Таблица 6.4
Распределение жилищного фонда по проценту износа
	Показатели
	Износ жилищного фонда

	
	тыс.м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	51,7
	100,0

	в том числе:
	
	

	от 0 до 30%
	15,0
	29,0

	от 31 до 70%
	36,3
	70,2

	свыше 70%
	0,4
	0,8



[bookmark: _Toc226007419][bookmark: _Toc473706886]6.7. Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения
Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и муниципального значения на территории сельского поселения Плановское представлены в соответствии с информацией администрации сельского поселения.
Земельные участки и объекты капитального строительства,являющиеся федеральной собственностью на территории сельского поселения Плановское, представлены в таблице 6.5.
Таблица 6.5
Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся федеральной собственностью
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Площадь, м2

	1
	2
	3
	4

	1
	Земельный участок под размещение участка Северо-Кавказской железной дороги«Эльхотово - Минеральные воды»
	Сельское поселение Плановское
	275,0 тыс.



Земельные участки и объекты капитального строительства регионального значения на территории сельского поселения Плановское представлены в соответствии с информацией администрации в таблице 6.6.
Таблица 6.6
Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся республиканской собственностью
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Площадь, м2

	1
	2
	3
	4

	1
	Земельный участок под размещение участка автомобильной дороги регионального значения Р290«Прохладный-Эльхотово»
	Сельское поселение Плановское
	

	2
	Земельный участок под размещение участка автомобильной дороги регионального значения Плановское-В.Курп
	Сельское поселение Плановское
	

	3
	Земельный участок под размещение участка автомобильной дороги регионального значения «Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к с. Плановское»
	Сельское поселение Плановское
	

	4
	Земельный участок под размещение участка автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к
кладбищу в с. Плановское»
	Сельское поселение Плановское
	



Земельные участки и объекты капитального строительства, находящиеся в республиканской собственности переданы в органы местного самоуправления в целях исполнения ими своих полномочий. В ниже приведенной таблице 6.7 приведен перечень недвижимого имущества, являющиеся собственностью МО «Сельское поселение Плановское».


Таблица 6.7
Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся муниципальной собственностью
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Кол-во, м2/км

	1
	2
	3
	4

	1
	Здание администрации
	с. Плановское,
пер. Гагарина, 2
	223,7

	2
	МКУК СДК с. Плановское
	с. Плановское, ул. Герандокова, 86
	720,0

	3
	ул. Кудалиева
	с. Плановское
	4,0

	4
	ул. Герандокова
	с. Плановское
	4,8

	5
	ул. Иригова
	с. Плановское
	4,8

	6
	ул. Ленина
	с. Плановское
	4,8

	7
	ул. бр. Макоевых
	с. Плановское
	4,8

	8
	пер. Емузова
	с. Плановское
	1,0

	9
	пер. Мира
	с. Плановское
	1,0

	10
	пер. Пушкина
	с. Плановское
	1,0

	11
	пер Бишековой Т.М.
	с. Плановское
	1,0

	12
	пер. Колхозный
	с. Плановское
	1,0

	13
	пер. Кирова
	с. Плановское
	1,0

	14
	пер. бр. Бельгушевых
	с. Плановское
	1,0

	15
	пер. Вокзальный
	с. Плановское
	1,0

	16
	пер. Гагарина
	с. Плановское
	1,0

	17
	Наружное освещение
	с. Плановское
	

	18
	водопроводная сеть
	с. Плановское
	

	19
	артезианская скважина
	с. Плановское
	3


Земельные участки и объекты капитального строительства федерального и местного значения отображены в графической части проекта. 


[bookmark: _Toc473706887]7. Планировочные ограничения
На основании статьи 1Градостроительного кодекса РФ под территориальными зонами понимаются зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты, а зонами с особыми условиями использования территорий считаются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территории сельского поселения Плановское имеются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
1. Санитарно-защитные зоны.
2. Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
3. Зоны охраны объектов культурного наследия.
4. Водоохранные зоны.
5. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения.
6. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В графической части проекта отображены все вышеперечисленные зоны с особыми условиями использования территории.
[bookmark: _Toc473706888]7.1. Ограничения по условия охраны природного комплекса
Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. 
Новые промышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных территориях сельского поселения Плановское.
Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.
На территории сельского поселения Плановское имеются следующие магистральные инженерные и транспортные линейные объекты:
1) ВЛ-110кВ«ПС Муртазово – ПС Эльхотово»;
2) участок Северо-Кавказской железной дороги«Эльхотово-Минеральные Воды»;
3) участок автомобильной дороги регионального значения Р-290 «Прохладный-Эльхотово».
Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 3 марта 2006 г. № 74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны реки Терек в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. 
В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.
Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений. 
Проекты по определению второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, в графической части проекта генерального плана указаны только земельные участки водозаборов и водопроводных сооружений.
[bookmark: _Toc230252800][bookmark: _Toc250974103][bookmark: _Toc473706889]7.2. Ограничения по условиям охраны культурного наследия
Зоны охраны объектов культурного наследия показаны схематично, ввиду того, что для объектов культурного наследия, расположенных в пределах села Плановское, не проводились работы по установлению индивидуальных охранных зон. Места расположения объектов культурного наследия выделены в утверждаемой части проекта генерального плана и показаны в составе комплексного анализа в графических материалах по обоснованию проекта генерального плана. 
Объекты культурного наследия федерального значения на территории сельского поселения Плановскоеотсутствуют.В селе Плановское установлены 2 памятника муниципального значения:
· Памятник, погибшим в годы Вов, расположенный по ул. Кудалиева, 66;
· Памятник, пропавшим в годы Вов односельчанам, расположенный по ул. Герандокова, 173А.
Сведения о границах территорий объектов культурного наследия и охранных зон таких объектов, расположенных на территории сельского поселения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc250974105][bookmark: _Toc473706890]7.3. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности. 
В таблице 7.1 приведены перечни источников природных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», встречающихся в Терском районе.
На территории сельского поселения Плановское возможно проявление опасных геологических процессов, таких как землетрясения.
Опасные геологические процессы – процессы геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущихоказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Таблица 7.1
Перечень поражающих факторов источников
природных чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Источник природной ЧС
	Поражающий фактор природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1
	2
	3
	4

	Геологические процессы

	1
	Землетрясения
	Сейсмический
	Сейсмический удар.Деформация горных пород.Взрывная волна.Гравитационное смещение горных пород.Затопление поверхностными водами.Деформация речных русел.

	
	
	Физический
	Электромагнитное поле

	
	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород в береговой части

	Гидрологические явления и процессы

	2
	Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды.
Деформация речного русла.

	Метеорологические явления

	3
	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток.

	4
	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов.

	5
	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.Затопление территории

	6
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.Снежные заносы.

	7
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.Ветровая нагрузка.Снежные заносы.

	8
	Гололед
	Гравитационный.Динамический
	Гололедная нагрузка.Вибрация.

	9
	Град
	Динамический
	Удар.

	10
	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха).

	11
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.

	12
	Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	13
	
Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды.



Землетрясения– подземныетолчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.
Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.
Терский район находится в сейсмоопасной зоне с землетрясениями 8-9 баллов. 
Наиболее подвержены землетрясениям административные и жилые здания старой постройки.
Опасное гидрологическое явление– событиегидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
На территории сельского поселения Плановское к опасным гидрологическим явлениям и процессам относится русловая эрозия.Эрозия – процесс разрушения горных пород и почв водным протоком. При русловой эрозии размываются берега реки Терек, и происходит деформация речного русла.
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.
При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.
Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.
Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин.). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.
Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.
Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.
Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. 


Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. 
В таблице 7.2 приведены перечни источников техногенных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.07-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», встречающихся в Терском районе.
На территории муниципального образования «Сельское поселение Плановское» имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:
1. зона аварии на железнодорожном транспорте;
1. зона аварии на автомобильном транспорте;
1. зона аварии на магистральных газопроводах;
1. зона аварий на объектах энергетики.
Ограничения использования территорий сельского поселения приведены на схеме.

Таблица 7.2
Перечень поражающих факторов источников
техногенных чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Источник техногенной ЧС
	Наименование поражающего фактора техногенной ЧС
	Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС

	1
	2
	3
	4

	1
	Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах
	Воздушная ударная волна
	Избыточное давление во фронте ударной волны.Длительность фазы сжатия.Импульс фазы сжатия.

	
	
	Волна сжатия в грунте
	Максимальное давление.Время действия.Время нарастания давления до максимального значения.

	
	
	Экстремальный нагрев среды
	Температура среды.Коэффициент теплоотдачи.Время действия источника экстремальных температур.

	
	
	Тепловое излучение
	Энергия теплового излучения.Мощность теплового излучения.Время действия источника теплового излучения.

	2
	Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи
	Электрический шок
	Термическое действие – ожоги.Электролитическое действие – разложение крови, плазмы.Биологическое действие – нарушение биоэлектрических процессов.

	3
	Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Токсическое действие
	Концентрация опасного химического вещества в среде.Плотность химического заражения местности и объектов.

	4
	Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака)
	
	

	5
	Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях
	Волна прорыва гидротехнических сооружений
	Скорость волны прорыва.Глубина волны прорыва.Время существования волны прорыва.


[bookmark: _Toc250974106][bookmark: _Toc473706891]
8. Охрана окружающей среды
Основная экологическая стратегия градостроительного развития сельского поселения Плановское направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания.
Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.
[bookmark: _Toc250974107][bookmark: _Toc473706892]8.1. Экологическая ситуация
На территории сельского поселения Плановскоеотсутствуют промышленные предприятия.
В отраслевой структуре транспортного комплекса сельского поселения представлены два вида данного сектора инфраструктуры: автомобильный и железнодорожный.
Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:
· селитебный комплекс;
· сельскохозяйственное производство;
· транспортные магистрали.
Ведущую роль в экономике сельского поселения Плановское играет сельскохозяйственное производство, производство и распределение тепла, а также распределение электроэнергии, газа и воды.
В пределах застроенной части сельского поселения Плановское выделяется селитебная территория, промышленная, коммунальная, транспортная территория.
На территории жилой селитебной зоны размещены отдельные социально-бытовые предприятия. Производственныезоны, имеющиеся на территории сельского поселения Плановское,не имеют обустроенных и озелененных санитарно-защитных зон.
Коммунальная зона расположена в восточной части села Плановское. 
Общее состояние природной среды муниципального образования определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.
[bookmark: _Toc250974108][bookmark: _Toc473706893]8.1.1. Состояние воздушного бассейна
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения Плановскоеявляются сельскохозяйственное производство, котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт.
За последние пять лет объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от предприятий снижается, основной вклад в загрязнение атмосферы вносит автомобильный и железнодорожный транспорты.
Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей.
Однако существующее транспортное загрязнение также нельзя считать критическим и создающим угрозу загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК в сельском поселении Плановское и на автотрассах.
В Терскомрайоне нет стационарного поста наблюдения за состоянием воздушного бассейна.
При ежегодных обследованиях проб атмосферного воздуха в различных частях Терского района нестандартных проб не зарегистрировано.
В целом, состояние воздушного бассейна сельского поселения Плановскоепо санитарно-гигиеническим условиям можно считать удовлетворительным, поэтому никаких особых мероприятий по охране воздушного бассейна при ныне существующем промышленном и транспортном потенциале не предусматривается.
Основной вклад в загрязнение атмосферы в данном районе вносит железнодорожный и автомобильный транспорт – 96 % от валового выброса.
[bookmark: _Toc250974109][bookmark: _Toc473706894]8.1.2. Состояние водных ресурсов. Водопотребление
Через территориюТерскогорайона протекает река Терек. 
В «Докладе о природопользовании и экологической ситуации вКабардино-Балкарской Республике в 2014 году», опубликованным Министерством природных ресурсов и экологии, мониторинг качества воды р. Терек в зоне деятельности ФГУ «Каббалкводресурсы» проводится в трех створах, два из которых пограничные (межсубъектные):
1. выше с. Плановское – пограничный створ с РСО-Алания (вход на территорию КБР); 
2. выше п. Джулат, плотина УММК; 
3. ниже с. Хамидие - пограничный створ с РСО-Алания (выход с территории КБР. 
Качество воды в р. Терек в первом створе по содержанию растворенного кислорода в течение всего отчетного периода удовлетворительное (6,83-9,3 мг/дм3). Водородный показатель в норме (6,9-7,55 ед.рН). Цвет и прозрачность воды в течение года изменялись посезонно (1-12см). В 2014 году, по сравнению с 2013 г. по показателям, определяющим уровень загрязнения воды органическими соединениями, наблюдалось уменьшение: БПК5 на 3,1 ПДК, ХПК на 1,62 ПДК. Величина БПК5 колебалась в отчетном году в пределах 5,53-22,5 мг/дм3 (2,75-11,25 ПДК), ХПК – 6,3 – 48,0 мг/дм3 (0,42-3,2 ПДК). Содержание нитрит-ионов снизилось с 2,42 ПДК (2013г) до 1,83 ПДК, ионов аммония с 1,08 ПДК (2013 г) до 0,47 ПДК. По другим компонентам солевого состава (хлориды, нитраты, сульфаты, гидрокарбонаты и др.) изменений в 2014 году не выявлено, 32 превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязненности воды нефтепродуктами не превышал установленные нормативы и оставался на уровне 2013г. Как и в прежние годы, наблюдались превышения ПДК по металлам: алюминий – 3,44 ПДК, марганец -13,27 ПДК, железо общее – 3,48 ПДК, медь – 2,6 ПДК, молибден - 17,08 ПДК.
В селе Плановское существующая система водоснабжения не функционирует. 2 скважины законсервированы. Население использует воду из колодцев. Для водоснабжения среднеобразовательных школ на их территории функционируют собственные скважины и водозаборные башни.
На рисунках 8.1 и 8.2 показаны карточки водозаборных скважин, находящихся на территории сельского поселения.
[image: D:\Генплан Терский район\Плановское\Необходимая информация\img093.jpg]
Рис. 8.1. Учетная карточка артезианской скважины № 921.
[image: D:\Генплан Терский район\Плановское\Необходимая информация\img090.jpg]
Рис. 8.2. Учетная карточка артезианской скважины № 81097.

[bookmark: _Toc250974110][bookmark: _Toc473706895]8.1.3. Обращение с твердыми отходами
[bookmark: _Toc250974111]Учитывая, что норма накопления на 1 человека в месяц составляет 0,168 м3твердых отходов потребления и производства (далее – ТОПП), для жидких отходов – 0,271 м3 в месяц, при общей численности населения сельского поселения Плановское3686человек только от жизнедеятельности населения за год образуется более7,4 тыс.м3 твердых бытовых отходов и более 12,0 тыс.м3 жидких отходов.
В настоящее время ТОПП населенных пунктов сельского поселения Плановскоевывозятся на свалку, обустроенную на территории сельского поселения.Сюда в основном поступают бытовые и производственные отходы IV–Vклассов, разрешенные для размещения на свалках. Поступающие на свалку отходы образуются от жизнедеятельности населения и от предприятий, а также при очистке территории от несанкционированных свалок, которые стихийно образуются в некоторых местах сельского поселения Плановское, в основном в частном секторе.
Администрацией сельского поселения не организован вывоз мусора специализированным транспортом. Мусор вывозится жителями села Плановское самостоятельно.
Сортировка, первичная обработка отходов на свалках не производится. Так как свалки не оборудованы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, и обезвреживание отходов сводится к засыпке суглинками, свалка представляет собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова.
Выявить уровень загрязнения основных жизнеобеспечивающих средств, в районе существующей свалки можно по результатам эколого-геохимического мониторинга, проведение которого обязательно (согласно природоохранному законодательству России) на всех полигонах и свалках ТОПП.
К наиболее существенным ограничениям на природопользование для полигонов ТОПП относятся:
· минимизация площади земельного отвода под полигон и подъездные дороги;
· установление размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для полигона ТОПП;
· определение и строгое соблюдение условий водопотребления и водоотведения;
· получение лицензии на обращение с твердыми бытовыми отходами;
· соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с учетом вклада в фоновое загрязнение;
· минимизация возможности загрязнения подземных и поверхностных вод фильтратом из тела свалки.
[bookmark: _Toc473706896]8.2. Основные источники негативных воздействий
К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Сельского поселения Плановское относятся следующие территории и функциональные объекты:
· автомобильные дороги;
· железная дорога;
· газопроводы;
· воздушные линии электропередачи;
· организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;
· производственные и коммунальные территории;
· кладбища.
Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров – для уклона до трех градусов, пятьдесят метров – для уклона три и более градуса. Границы могут быть определены либо в проектах планировки, либо в специализированных проектах организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана сельского поселения приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Границы санитарного разрыва железной дороги и интенсивно используемых подъездных путей в материалах генплана учтены размером в 100 м от крайнего рельса.
Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
[bookmark: _Toc473706897]
9. Система обслуживания населения
Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных администрацией сельского поселения Плановское.
В проекте генерального плана отсутствуют положения о конкретном размещении таких элементов обслуживания, как мелкие предприятия торговли и общественного питания, аптеки, и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Зоны возможного размещения вышеуказанных объектов отображаются и детализируются в последующих правилах землепользования и застройки. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта, культурно-развлекательные и коммунальные объекты. 
[bookmark: _Toc473706898]9.1. Размещение учреждений социальной сферы
Учитывая, что в разделе 4 подробно проанализированы учреждения социальной сферы,расположенные в сельском поселении Плановское, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов.
[bookmark: _Toc183384214]Образовательные учреждения.
В сельском поселении Плановское имеется однодетское дошкольноеучреждение, расположенное по адресу:с. Плановское, пер. Гагарина, 5.
Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 500 метров. На рисунке 9.1 видно, что практически вся территории села, кроме центральной части, испытывает напряженность в доступности к данному учреждению.
[image: D:\Генплан Терский район\Плановское\11.jpg]
Рисунок 9.1. Радиус обслуживания детского дошкольного учреждения
Сеть общеобразовательных учреждений сельского поселения представлена двумя дневными общеобразовательными учреждениями.
Территориально общеобразовательные учреждения расположены в восточной частисела Плановское. Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 750 метров (500 м для начальных классов).
На рисунке 9.2 показаны радиусы действия общеобразовательные учреждений для начальной школы и средней. [image: D:\Генплан Терский район\Плановское\12.JPG]
Рисунок 9.1. Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений(начальная и средняя школы)

По схеме видно, что западная и южная части села Плановское испытывают напряженность в доступности к данным учреждениям.
Учреждения здравоохранения
Амбулатория сельского поселения Плановское расположено в центре села.
Ее доступность не создает определенных трудностей для жителей населенного пункта.
[bookmark: _Toc214852656]Учреждения культуры
Учреждения культуры в сельском поселении Плановскоепредставлены
Домом культуры и библиотекойв селеПлановское, расположеннымипо ул. Герандокова, 86.
Учреждения культуры села Плановскоерасположены в центральной части, что обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.
[bookmark: _Toc214852657]Физкультура и спорт
Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в сельском поселении Плановскоепредставленаобъектами, расположенными в восточной части села Плановское, что не обеспечивает равномерную доступность из всех его районов и создает определенные трудности.
Бассейнов на территории сельского поселения нет.
[bookmark: _Toc473706899]9.2. Размещение объектов торговли
По объектам торговли администрацией сельского поселения информации не предоставлено.
[bookmark: _Toc473706900]9.3. Предприятия бытового обслуживания
В сельском поселении Плановское нет ни одного предприятия бытового обслуживания населения.
[bookmark: _Toc473706901]9.4. Культовые здания
В Сельском поселении Плановское одно культовое здание – мечеть, расположенная в центре села Плановское по пер. Гагарина.
Расположение мечети обеспечивает равную доступность из всех районов села.
[bookmark: _Toc473706902]9.5. Коммунальные объекты
[bookmark: _Toc206820234][bookmark: _Toc214852661]
Гостиницы
На территории сельского поселения Плановскоев настоящее время отсутствуютгостиницы.
Потребность в гостиницах, согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* нормам – 21 место на 2016г. 
[bookmark: _Toc206820235][bookmark: _Toc214852662]Общественные уборные
Муниципальное образование «Сельское поселение Плановское»не имеет сети общественных уборных. Потребность, согласно рекомендуемымнормамСНиП 2.07.01-89* – 3 места на 2016г. 
[bookmark: _Toc206820236][bookmark: _Toc214852663]Бани
На территории сельского поселения Плановское в настоящее время нет бани.
[bookmark: _Toc206820237][bookmark: _Toc214852664]Кладбища
На территории сельского поселения Плановское имеется тримусульманских кладбища, общейплощадью – 11,45 га (Таблица 9.1).
[bookmark: _Toc206820238][bookmark: _Toc214852665]Пожарные депо
На территории сельского поселения Плановское нет подразделений пожарной охраны.
Сельское поселение обслуживается пожарной частью, расположенной в г. Терек. Расстояние между населенными пунктами 9,0 км. Время приезда пожарной машины 10 минут. Согласно Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативное время прибытия пожарных подразделений для ликвидации пожара в сельской местности определено до 20 минут.
Таким образом, вся территорияв соответствии с действующими нормами (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») обеспечивается пожарной охраной.


Таблица 9.1
Кладбища на территории сельского поселения Плановское
	№ п/п
	Наименование
	Месторасположение
	Форма собственности
	площадь зем.
участка, га
	%
заполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кладбище № 1
	восточная окраина
	муниципальная
	5,25
	75,0

	2
	Кладбище № 2
	пер. бр. Бельгушевых,2
	муниципальная
	4,5
	75,0

	3
	Кладбище 
	ул. Герандокова, 67
	муниципальная
	1,7
	100,0




[bookmark: _Toc473706903]10. Транспортный комплекс
[bookmark: _Toc473706904]10.1.Внешний транспорт
Сельское поселение Плановскоеимеет 2 вида сообщений – железнодорожный и автомобильный транспорт. Строительство железных и автомобильных дорог исторически осуществлено для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции, в том числе и сельскохозяйственных районов КБРи Юга России.Авиационное обслуживание населениеполучает в аэропорту«Нальчик», расположенном в 70 км от села Плановское.
Железнодорожный транспорт
По территории сельского поселения Плановское проходит участок Северо-Кавказской железной дороги«Эльхотово-Минеральные воды».
Ближайшая железнодорожная станция – станция Эльхотово. От села Плановское до станции 9,3 км.
Железнодорожным транспортом выполняются грузовые и пассажирские перевозки. 
Автомобильный транспорт
Основным видом транспорта в поселении является автомобильный транспорт. Через территорию поселения проходит участок автомобильной дороги регионального значения Р290 «Прохладный-Эльхотово», связывающий республики Северного Кавказа с центральной Россией и Закавказьем. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие и ширину проезжей части 8м.
По этой дороге идёт основной поток транзитного, грузового и пассажирского автотранспорта.
[bookmark: _Toc242512386][bookmark: _Toc250974136]Пассажирскими перевозками в сельском поселении Плановское занимаются частные предприниматели – маршрутные такси, с интервалом движения 1 час «Терек - Плановское».

Воздушный транспорт
Авиационное обслуживание население получает в аэропорту «Нальчик», расположенном в 70 км от села Плановское.
Аэропорт «Нальчик» является международным аэропортом федерального значения.
Аэропорт имеет комфортабельный аэровокзал со всем необходимым сервисом для пассажиров, складские помещения, все необходимые службы, подразделения, обеспечивающие обслуживание пассажиров, грузов, безопасность полетов.
Географическое расположение аэропорта «Нальчик» вблизи государственной границы Российской Федерации позволяет выполнять международные коммерческие воздушные перевозки на допущенных к приему воздушных судов без промежуточных посадок в следующие регионы: СНГ, Ближний Восток, Европу, Африку.
Посредством аэропорта «Нальчик» сельское поселение Плановское связано с основными узловыми аэропортами России и Европы.
[bookmark: _Toc473706905]10.2. Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог общегородского и районного значения, соединяющие жилые и промышленные районы населенного пункта между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.
Планировочная схема улично-дорожной сети может иметь следующие основные виды: радиальная, радиально-кольцевая, прямоугольная, прямоугольно-диагональная, треугольная, комбинированная, свободная. 
Улично-дорожная сеть села Плановское прямоугольная.
Плотность сети магистралей, определённая как соотношение длины улично-дорожной сети к застроенной части сельского поселения составляет 9,11 км/км2 (23 : 1,12), что соответствует рекомендуемым показателям. 
Чем выше плотность дорожной сети, тем чаше пересечения дорог (если не предусматривать строительство развязок в разных уровнях), которые приводят к задержкам транспортных сообщений и ДТП. Высокая плотность дорожной сети предопределяет снижение скоростей сообщения, что противоречит интересам населения и требованиям экономической эффективности автомобильных перевозок.
Улично-дорожная сеть сельского поселения Плановское представлена в таблице 10.1.
Протяженность автомобильных дорог (с твердым покрытием) по муниципальному образованию 48,6 км.
Магистральные улицы и дороги
Сеть магистральных дорог населенного пункта направлена на формирование кратчайших связей центра села с периферийными районами и производственными зонами. В основе магистральной сети лежит главная транспортная ось села Плановское – ул. Герандокова, объединяющая основные улицы и районы села. Через нее же проходит участок дороги регионального значения Р-290 «Прохладный-Эльхотово».
Таблица 10.1
Улично-дорожная сеть
	№ п/п
	Наименование
объекта
	Вид покрытия
	Длина, м
	Ширина, м
	Общая площадь, м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ул. Кудалиева
	гравий
	4000
	6
	24000

	2
	ул. Герандокова
	асфальт
	4800
	6
	28800

	3
	ул. Иригова
	гравий
	4800
	6
	28800

	4
	ул. Ленина
	гравий
	4800
	6
	28800

	5
	ул. бр. Макоевых
	асфальт
	4800
	6
	28800

	6
	пер. Емузова
	гравий
	1000
	6
	6000

	7
	пер. Мира
	гравий
	1000
	6
	6000

	8
	пер. Пушкина
	асфальт
гравий
	200
800
	6
	6000

	9
	пер. Бишековой Т.М. (Школьная)
	гравий
	1000
	6
	6000

	10
	пер. Колхозный
	гравий
	1000
	6
	6000

	11
	пер. Кирова
	гравий
	1000
	6
	6000

	12
	пер. бр. Бельгушевых
	асфальт гравий
	200
800
	6
	6000

	13
	пер. Вокзальный
	гравий
	1000
	6
	6000

	14
	пер. Гагарина
	гравий
	1000
	6
	6000


[bookmark: _Toc206820250][bookmark: _Toc214852670]
На нее и приходится основная транспортная нагрузка, в т.ч. автобусов. УлицыЛенина, Иригова, бр. Макоевых могутвыполнять роль дублера главной меридиональной оси – ул. Герандокова, так как имеют выход на автодорогуР-290 «Прохладный-Эльхотово».
Сетка кварталов селаимеет единый размер, незначительно отличаясь друг от друга размерами.
Характеристики основных магистралей районного значения приведены в таблице 10.2.
Ширина улиц в красных линиях и количественные и качественные характеристики дорожного покрытия не соответствуют современным требованиям и интенсивности автомобильного движения.
Уличным освещением оборудовано всего 80%сельских улиц и переулков.
В целом, транспортная система муниципального образования справляется с существующими потоками, которые являются сколько-нибудь значительными только на ул. Герандокова (для транзитного транспорта). Вместе с тем, на территории сельского поселения Плановскоеимеется ряд «слабых мест» и недостатков в планировке транспортной системы и организации движения. Таковыми являются: 
1. Неудовлетворительное качество асфальтового покрытия и его отсутствие на большинстве улиц села.
2. Отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения.

Таблица 10.2
Характеристики основных магистралей
	№ п/п
	Показатели
	Наименование

	
	
	Прохладный-Эльхотово (км 33,303 - км 56,464)
	Плановское-В.Курп
	Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к с. Плановское
	Подъезд к
кладбищу в с. Плановское

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Протяженность, км
	6,18
25,28
	17,00
	4,90
	1,80

	2
	Категория
	II
III
	IV
	IV
	V

	3
	Покрытие, км:
	
	
	
	

	3.1
	асфальтобетонное
	21,26
	0,00
	4,50
	1,80

	3.2
	гравий, щебень
	10,22
	17,00
	0,40
	0,00

	4
	Мосты
	2
	0
	0
	0

	5
	Трубы
	
	
	
	

	5.1
	штук
	9
	9
	3
	0

	5.2
	погонных метров
	132,80
	105,52
	32,00
	0,00

	6
	Ограждение, км
	63
	0
	0
	0

	7
	Знаки, всего штук
	462
	
	
	4

	7.1
	в том числе информационные
	11
	
	
	4

	8
	Автопавильоны, шт.
	30
	
	
	0




[bookmark: _Toc255379809][bookmark: _Toc473706906]10.3. Транспорт сельского поселения
По информации, представленной администрацией сельского поселения Плановское,количество автотранспорта составляет 527 автомобилей. Уровень обеспеченности легковым автотранспортом населения достиг 141,5 автомобиля на 1000 жителей. Состав автопарка сельского поселения Плановское представлен в таблице 10.3.
Проблемы хранения автомобилей в настоящее время в сельском поселении отсутствуют. 
Увеличение числа автомобилей потребует расширения территорий, предназначенных для хранения автотранспорта.Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в производственных зонах поселения, и более 97% автопарка будет храниться на земельных участках индивидуальной застройки. 
Таблица 10.3
Состав автотранспортных средств
	№ п/п
	Состав
автотранспортных средств
	Количество автомобилей по годам

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Общее количество автотранспортных средств
	499
	505
	509
	515
	527

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1
	грузовых
	10
	10
	10
	10
	10

	1.2
	автобусов
	4
	4
	4
	4
	4

	1.3
	легковых
	482
	488
	490
	496
	508

	2
	Из них в личной собственности граждан
	493
	499
	503
	509
	521

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	2.1
	грузовых
	10
	10
	10
	10
	10

	2.2
	автобусов
	3
	3
	3
	3
	3

	2.3
	легковых
	480
	486
	490
	496
	508

	3
	Количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (на 1000 жителей)
	141,9
	141,4
	141,5
	141,5
	141,5




[bookmark: _Toc473706907]11. Инженерная инфраструктура
Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, канализации, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.
[bookmark: _Toc473706908]11.1. Электроснабжение
Доставку энергии потребителям сельского поселения Плановское обеспечивает Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», МУП «Терские электрические сети» – организация, эксплуатирующая магистральные районные сети. Сельское поселение Плановскоезапитано от подстанции «Муртазово».
По территории  сельского поселения Плановское  проходит воздушных линия электропередачи напряжением 110кВ, которая вносит планировочные ограничения в виде охранных зон:
1) ВЛ-110кВ ПС «Муртазово» – ПС «Эльхотово» Л-209.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением:
· 110 кВ - 20 м.
Охранные зоны не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Вместе с тем в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
В настоящее время электроснабжение потребителей Сельского поселения Плановскоеосуществляется по сетям напряжением 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ. Общая протяженность линий 6-0,4 кВ составляет 63 км (износ составляет 60%), прокладка электрических сетей воздушная. Для понижения напряжения до 0,4 кВ построены и установлены ТП и КТП различной мощности. Схема построения сетей – петлевая и радиальная.
Основным потребителем электроэнергии является жилищно-коммунальный сектор и производственные предприятия.
Основной проблемой существующей системы электроснабжения Сельского поселения Плановскоеявляется морально устаревшее инженерное оборудование 6-0,4кВ, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям (износ основного энергетического оборудования ПС и энергосетей около 70%), физическая усталость металлоконструкций ПС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие технологии.
[bookmark: _Toc473706909]11.2. Газоснабжение
Газоснабжение является динамично развивающейся отраслью инженерной инфраструктуры. Основным источником газоснабжения является природный газ. Сжиженный газ на территории сельского поселения Плановское используется в незначительных объемах.
Единственным поставщиком природного газа ПАО «Газпром» на территории Кабардино-Балкарской Республики является Кавказская региональная компания по реализации газа ООО «Газпром МежрегионгазПятигорск». Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения – Филиал ОАО ««Газпром газораспределение Нальчик» в Терском районе.
Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.
Существующая схема газоснабжения является двухступенчатой и состоит из следующих элементов:
· сети низкого давления (до 0,005 Мпа);
· высокого давления (1 категории 0,6-1,2 Мпа, 2 категории 0,3–0,6 Мпа);
· шкафных газораспределительных пунктов.
Газопроводы низкого давления являются основными артериями, питающими  сельское поселение Плановское, служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и коммунальным потребителям.
Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. 
В настоящее время газифицировано 100% общей площади жилого фонда села Плановское.Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 47,0 км.
На сегодняшний день большее количество газопроводов системы газоснабжения села Плановскоенаходится в эксплуатации 15-20 лет, то естьтехнический ресурс еще не полностью выработан (физический износ до 30 %).
[bookmark: _Toc473706910]11.3. Водоснабжение
Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населенного пунктасельского поселения Плановскоеявляются подземные источники пресных вод.Существующая система водоснабжения, состоящая из водопроводных сетей на 6 улицах, водонапорной башни и 2 скважин, не функционирует. Объем резервуара водонапорной башни 50 м3. В таблице 11.1 показана водопроводная сеть.
Таблица 11.1.
Характеристики водопроводной
сетисельского поселения Плановское.
	№ п/п
	Наименование участков
(по улицам)
	Диаметр,
мм
	Длина,
м
	Год строи-тельства
	Материал труб
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	водозабор – 
ул. Кудалиева
	250
	760
	2001
	стальн.
	удовл.

	2
	ул.Кудалиева –
пер. Гагарина
	159
	1960
	2004
	стальн.
	удовл.

	3
	ул.Кудалиева
	100
	2040
	2004
	стальн.
	удовл.

	4
	ул. Герандокова – 
пер. Гагарина 
	159
	1960
	2004
	стальн.
	удовл.

	5
	ул. Герандокова
	100
	2040
	2005
	стальн.
	удовл.

	6
	ул. Иригова – 
пер. Гагарина
	159
	1960
	2005
	стальн.
	удовл.

	7
	ул. Иригова
	100
	2040
	2006
	пласт.
	удовл.

	8
	ул. Ленина – 
пер. Гагарина
	159
	1960
	2005
	стальн.
	удовл.

	9
	ул. Ленина
	100
	2040
	2006
	пласт.
	удовл.

	10
	пер. Колхозный
	200
	600
	2006
	пласт.
	удовл.

	11
	ул. Ленина – 
ул. Кудалиева
	200
	600
	2006
	пласт.
	удовл.

	12
	водовод
	200
	600
	2006
	пласт.
	удовл.

	
	Итого:
	
	18560
	
	
	



Население использует воду из надомных колодцев.
[bookmark: _Toc473706911]11.4. Водоотведение (Канализация)
На территории сельского поселения Плановское нет системы водоотведения. 
Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и производственные здания имеют выгребные ямы и септики. 
[bookmark: _Toc473706912]11.5. Теплоснабжение
На территории сельского поселения отопление индивидуального секторапроизводится от автономных источников тепла.Предприятия и организации используют для отопления и технологических процессов собственные котельные и топочные.
Для теплоснабжения школ и детского сада используются собственные котельные. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении равна 267 метрам.
Таблица 11.2
Характеристика объектов теплоснабжения
	№ п/п
	Показатели
	Наименование и адрес котельной

	
	
	МОУ СОШ №1
	МОУ СОШ №2

	1
	2
	3
	4

	1
	Тип котлов
	КЖВГ-100
	КВА-0,25

	2
	Кол-вокотлов
	2
	2

	3
	Производительность по воде, Гкал/час
	0,17
	0,215

	4
	Вид и марка топлива 
	природный газ

	5
	Производительность по пару, т/ч
	
	

	6
	Расход топлива за отчетный год
	5,0 тыс. м3
	12,8 тыс. м3

	7
	Техническое состояние и возможности расширения
	
	

	8
	Схема теплоснабжения (закрытая/ открытая)
	закрытая
	закрытая

	9
	Высота дымовой трубы, м
	12,0 м
	21,0 м

	10
	Кол-во ЦТП
	-
	-

	11
	Теплонагрузки на жилье, Гкал/час
	-
	-

	12
	Теплонагрузки сторонним потребителям, Гкал/час
	-
	-

	13
	Теплонагрузки промышленных предприятий, Гкал/час
	-
	-


В настоящее время имеются следующие проблемы:
· износ котлов и оборудования котельных составляет от 30-80%;
· износ теплотрасс составляет 65,0% и требует проведения работ по реконструкции и замене;
· низкая эффективность от использования котельных установок. 
[bookmark: _Toc473706913]11.6. Связь
Одной из наиболее динамично развивающейся отраслью в настоящее время является развитие средств связи как в России в целом, так и на территории сельского поселения Плановское.
Предприятия почтовой и электросвязи расположены в восточной части села.Обеспеченность телефонной связью населенного пунктасельского поселения Плановскоепредставлены в таблице 11.3.
На протяжении последних лет территория муниципального образования сельское поселение Плановскоеосвоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселениянаходится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов. Действует мобильная связь операторов «Мегафон», «МТС», «Билайн».
Таблица 11.3
Обеспеченность телефонной связью 
сельского поселения Плановское
	Показатели
	2016 г.

	1
	2

	Телефонная емкость
	

	основных квартирных номеров
	460

	ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации)
	

	число телефонов-автоматов
	

	Кол-во жителей, чел.
	3686

	Средняя телефонная плотность на 100 жителей
	12,5

	Кол-во домохозяйств, шт.
	898

	Средняя телефонная плотность на 100 семей
	57

	Линейные сооружения
	

	протяженность, км
	30,0

	протяженность, кан/км
	-

	техническое состояние
	удовлетворит.

	Количество отделений почтовой связи, шт.
	1

	Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет, шт
	1
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12. Инженерная подготовка территории
Инженерная подготовкатерриторий населённых пунктов – комплексинженерных мероприятий и сооружений по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий, по защите от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.
Территория села Плановское в пределах существующей застройки, в основном, пригодна для организации населённого пункта. Незастроенные территории, намечаемые к освоению и отдельные участки индивидуальной застройки, нуждаются в проведении мероприятий по инженерной подготовке.Ограниченная пригодность такой территории обусловлена наличием неровностей рельефа поверхности.
[bookmark: _Toc250974156]Вертикальная планировка
Планируемая территория расположена на плоском рельефе местности, плохо обеспечивающем нормальный поверхностный водоотвод, с наличием бессточных пониженных мест.
Организация поверхностного стока достигается посредством вертикальной планировки территории и устройства сети водостоков.
Вертикальная планировка территории предусматривает создание по улицам и проездам населенного пункта поселения оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий с учетом нормальной работы автомобильного транспорта. Она решена в минимальных уклонах, что достигается, преимущественно, за счёт выемки.
Организация поверхностного стока имеет большое значение при защите территории от подтопления. Это мероприятия позволит ликвидировать один из источников питания грунтовых вод.
В настоящее время организованной сети водостоков в населенном пункте поселения не существует. Поверхностные стоки по естественным понижениям рельефа без очистки стекают в рекуТерек. Вместе с потоком ливневых вод в реки попадает мусор.
Ливневые и талые воды также образуют на улицах населенного пункта поселения лужи и подтапливают здания и сооружения.
[bookmark: _Toc250974157]Организация поверхностного стока
Организация водоотвода предусматривается со всей планируемой территории путём прокладки закрытых и открытых водостоков с предварительным проведением вертикальной планировки.
[bookmark: _Toc250974159][bookmark: _Toc252794875]Защита от подтопления прибрежной полосы (укрепление правого берегарекиТерек)
Правый берег рекиТерек на отдельных участках разрушен. Их деформация продолжается, они легко подвергаются размыву. В период паводка пастбища, находящиеся рядом с руслом реки подтапливаются. Дамба, построенная для предотвращения разлива реки Терек, также разрушена. Для прекращения разрушения правогоберега Терека необходимы соответствующие мероприятия по их укреплению. 
Защита территории от затопления
Особое значение в борьбе с наводнениями и подтоплениями имеют мероприятия, направленные на устранение противоэрозийнойопасности, а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.
Также на территории сельского поселения Плановское наблюдается береговая эрозия, которая зависит от количества, крупности влекомых наносов и геологического строения берегов. Для снижения или ликвидации эрозионных процессов необходимо строить берегозащитные сооружения или ежегодно производить русло-регулирующие работы.
Мероприятия по борьбе с оврагообразованиемимеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.
Защита территории от карста сведена кпроведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.
Основные мероприятия по защите территории сводятся к предупреждению утечек из водопроводной сети, организации поверхностного стока, каптажу родников и благоустройству территории вокруг них.
Повышенная сейсмичностьтребует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.
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13. Благоустройство
Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств, уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенных пунктов поселения, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.
Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.
[bookmark: _Toc473706916]13.1. Озеленение территории
Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства населенного пункта. Окружающая среда, особенно в поселках, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению поселковых территорий.
Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании облика поселка.
Климатические условия для произрастания зеленых насаждений считаются относительно благоприятными в районе Северного Кавказа. Однако, зеленые насаждения в населенном пункте поселения требуют постоянного ухода в засушливые периоды – в периоды первых месяцев вегетации.
Система зеленых насаждений населенных пунктов поселения представлена:
· озелененные участки жилых домов усадебного типа;
· озеленение улиц и участков школ, детских садов, а также общественных зданий, памятников истории и архитектуры.
Недостатком имеющегося озеленения является достаточно ограниченный видовой состав деревьев и кустарников, что не позволяет методами озеленения значительно улучшить архитектурно-художественный облик населенных пунктов поселения. 
[bookmark: _Toc473706917]13.2. Искусственные покрытия и малые формы
Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.
Анализ селитебной и производственных зон сельского поселения Плановское выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Качество покрытий возрастает от окраин к центру населенного пункта. Основной применяемый материал асфальтобетон. 
Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселков даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д. 
Территория села Плановское, как и других населенных пунктов района, минимально обеспечена малыми архитектурными формами. 
[bookmark: _Toc473706918]13.3. Освещение
Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение –это средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.
Освещение территорий населенного пунктав вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение населенных пунктов осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.
В настоящее время 80%территории населенного пункта оборудовано уличными светильниками. Работы по полному освещению всего населенного пункта планируется закончить в 2017 году.
[bookmark: _Toc255379821][bookmark: _Toc473706919]13.4. Мусороудаление и мусоропереработка
Организация сбора, вывоза, хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов является одним из полномочий органов местного самоуправления. 
В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров, а также дальнейшее хранение, переработка и утилизация отходов. 
В сельском поселении Плановское нет предприятий с вредными бытовыми отходами, нет скотомогильника для захоронения трупов животных. Не производится отдельно сбор пищевых и других отходов.
В сельском поселении Плановскоевывоз мусора осуществляется самим населением. Мусор вывозится на склад ТБО, расположенный на территории сельского поселения, площадью 0,6га. 
Захоронение отходов производится, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательстваСП 2.1.7 1038-01 № 554, а именно, послойное складирование (чередование отходов и земляного слоя, дезактивация «обезвреживание» вышеуказанных отходов).
Все работы по складированию, уплотнению и изоляции выполняются механизировано. Бульдозеры сдвигают ТБО слоём высотой до 0,5 м, уплотнение уложенных ТБО до 0,5 м осуществляется тяжёлыми бульдозерами на базе тракторов мощностью 100-130 л.с.
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